|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **КАРТА-ПЛАН ТЕРРИТОРИИ** | | | | | | | | | | |
|
| 35:14:0104003 | | | | | | | | | | |
| (номер кадастрового квартала (номера смежных кадастровых кварталов),  являющегося (являющихся) территорией, на которой выполняются комплексные кадастровые работы) | | | | | | | | | | |
| Дата подготовки карты-плана территории 04.08.2022 г. | | | | | | | | | | |
| **Пояснительная записка** | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о заказчике** | | | | | | | | | | |
| КОМИТЕТ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, ИНН: 3518001859, ОГРН: 1033500705193 | | | | | | | | | | |
| (полное наименование органа местного самоуправления муниципального района или городского округа, органа исполнительной власти города федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга или Севастополя, основной государственный регистрационный номер, идентификационный номер налогоплательщика) | | | | | | | | | | |
| – | | | | | | | | | | |
| (сведения об утверждении карты-плана территории) | | | | | | | | | | |
| **2. Сведения о кадастровом инженере:** | | | | | | | | | | |
| Фамилия, имя, отчество (при наличии отчества): Форощук Оксана Владимировна | | | | | | | | | | |
| Страховой номер индивидуального лицевого счета: 07706828997 | | | | | | | | | | |
| Контактный телефон: 89605334395 | | | | | | | | | | |
| Адрес электронной почты и почтовый адрес, по которым осуществляется связь с кадастровым инженером: Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Большая Норская,д.15, кв.14, pereslavskaja@mail.ru | | | | | | | | | | |
| Наименование саморегулируемой организации кадастровых инженеров (СРО), членом которой является кадастровый инженер: А СРО "Кадастровые инженеры" | | | | | | | | | | |
| Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 28328 | | | | | | | | | | |
| Сокращенное наименование юридического лица, если кадастровый инженер является работником юридического лица: ООО "Гера", Ярославская обл, г. Ярославль, ул. Большая Норская,д.15, кв.14 | | | | | | | | | | |
| **3. Основания выполнения комплексных кадастровых работ** | | | | | | | | | | |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ №0130300015322000009 от 28.02.2022 | | | | | | | | | | |
| (наименование и реквизиты государственного или муниципального контракта на выполнение комплексных кадастровых работ) | | | | | | | | | | |
| **4. Перечень документов, использованных при подготовке карты-плана территории** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование документа** | | | **Реквизиты документа** | | | | | | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | | | | |
| 1 | – | | | – | | | | | | |
| **5. Сведения о геодезической основе, использованной при подготовке карты-плана территории**  Система координат – | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Название пункта и тип** | **Класс геодезической сети** | | | **Координаты, м** | | | **Сведения о состоянии на –** | | |
| **X** | | **Y** | **наружного знака пункта** | **центра пункта** | **марки** |
| **1** | **2** | **3** | | | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** |
| 1 | – | – | | | – | | – | – | – | – |
| **6. Сведения о средствах измерений** | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование прибора (инструмента, аппаратуры)** | | **Сведения об утверждении типа измерений** | | | **Реквизиты свидетельства о поверке прибора (инструмента, аппаратуры)** | | | | |
| **1** | **2** | | **3** | | | **4** | | | | |
| 1 | Аппаратура геодезическая спутниковая S82-V | | 49642-12, выдано 06,07,2021 1 год | | | Свидетельство о поверке №С-ГСХ/06-07-2021/76366983, выдано 06,07,2021г., действительно до 05.07,2022 г. | | | | |
| 1 | аппаратура геодезическая спутниковая EFT Ml GNSS (GSM) s/n 10213972 | | 53818-13, выдано 07.09.2021г., действительно до 06.09.2022 г. | | | Свидетельство о поверке №С-ГСХ/07-09-2021/92558965, выдано 07.09.2021г., действительно до 06.09.2022 г. | | | | |
| **7. Пояснения к разделам карты-плана территории** | | | | | | | | | | |
| Границы земельных участков установлены по их фактическому использованию . При выполнении комплексных кадастровых работ площади уточняемых земельных участков определялись с учетом требований законодательства: фактическая площадь земельного участка, не должна быть больше площади, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного в соответствии с федеральным законом для земель соответствующего целевого назначения и разрешенного использования; фактическая площадь земельного участка, не должна быть меньше площади земельного участка, сведения о которой относительно этого земельного участка содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, более чем на десять процентов.  Согласно Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области территория кадастрового квартала 35:14:0104003 расположена в зоне земель населенных пунктов. В данной территориальной зоне установлены предельные минимальные размеры земельных участков для следующих видов разрешенного использования: для ИЖС -400кв.м., максимальные размеры установлены для следующих видов разрешенного использования: -для ИЖС-3000 кв.м., для ведения ЛПХ (приусадебный участок)-500 кв.м.  По сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 35:14:0104003 расположено 113 ранее учтенных земельных участков, 61 из которых в границах на учете.  В ходе комплексных кадастровых работ уточняются границы 52 земельного участка.  При кадастровой съемке данных земельных участков, было выявлено несоответствие фактического местоположения границ 31 земельного участка. Данное несоответствие квалифицируется в качестве реестровой ошибки, которая допущена лицом, ранее осуществлявшим кадастровые работы в отношении указанных земельных участков. При выполнении комплексных кадастровых работ реестровые ошибки в сведениях о местоположении границ указанных земельных участков исправлены.  В карту-план территории включены координаты характерных точек контуров зданий, сооружений, объектов незавершенного строительства, которые представляют замкнутую линию, образуемую проекцией внешних границ ограждающих конструкций такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства на горизонтальную плоскость, проходящую на уровне примыкания такого здания, сооружения, объекта незавершенного строительства к поверхности земли. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 42.1 Федерального закона от 24.07.2007 N 221-ФЗ "О кадастровой деятельности" объектами комплексных кадастровых работ являются здания, сооружения, а также объекты незавершенного строительства, права на которые зарегистрированы в установленном Федеральным законом от 13.07.2015 года N 218-ФЗ "О государственной регистрации недвижимости" порядке.  Согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости на территории кадастрового квартала 35:14:0104003 расположены 80 объектов капитального строительства, 13 из них с границами (в отношении двух из них проводится исправление реестровой ошибки в местоположении 35:14:0104003:211 и 35:14:0104003:237).  В ходе ККР были уточнены границы 56 ОКСов.  Кроме того ОКСы 35:14:0104003:101, 35:14:0104003:134, 35:14:0104003:143 не найден на местности.  ОКС 35:14:0104003:163 не располагаются в квартале.  ОКС 35:14:0104003:157 и 35:14:0104003:97 снесены.  ОКС 35:14:0104003:158 - дубль 35:14:0104003: 267, 35:14:0104003:160 - дубль 35:14:0104003: 211, 35:14:0104003:95 - дубль 35:14:0104003:107.  Территория кадастрового квартала 35:14:0104003 частично расположена в границах зон с особыми условиям использования территории:  1. Охранная зона объекта: Электросетевой комплекс "Подстанция 110/35/10 кВ "Тотьма-1" с 7-ю линиями электропередач (ВЛ-10 кВ "Нефтебаза"), реестровый номер 35:14-6.611.  2. Публичный сервитут для размещения объекта электросетевого хозяйства «ВЛ-0.4 кВ №2 д.Скребехово» на срок 49 лет, реестровый номер 35:14-6.1340  3. Охранная зона объекта "Газопровод- протяженностью 17,17км", реестровый номер 35:14-6.1526  4. "Охранная зона объекта: "Газоснабжение жилых домов №12,13" по ул. Заводская, адрес объекта: Вологодская область, р-н Тотемский, МО "Пятовское", пос. Глубокое, ул. Заводская, реестровый номер 35:14-6.381  5. Прибрежная защитная полоса р. Сухона в пределах Тотемского района Вологодской области, реестровый номер 35:14-6.318  6. Водоохранная зона р. Сухона в пределах Тотемского района Вологодской области, реестровый номер 35:14-6.1111  7. "Охранная зона объекта: "Газоснабжение жилых домов №2,3,4 по ул. Заводской", адрес объекта: Вологодская область, Тотемский район, МО "Пятовское", поселок Глубокое, реестровый номер 35:14-6.587  Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках"  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:10 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:11 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:12 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:13 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:14 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:15 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:18 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:2 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:20 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:21 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:212 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:23 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:24 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:26 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:27 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:28 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:29 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:31 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:33 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:35 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:36 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:37 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:4 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:40 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:41 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:42 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:46 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:47 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:48 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:49 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:5 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:51 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:53 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:55 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221 пощадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003: 56 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:57 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:6 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:62 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:63 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:64 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:65 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:66 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:67 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:68 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:69 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:70 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:71 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:79 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:8 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:84 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:9 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%.  Пояснения к разделу "Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ"  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:1 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:16 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:17 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:19 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:1 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:207 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:238 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:266 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:3 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:30 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:32 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:34 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:38 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:386 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:387 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:43 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:44 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:45 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:50 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:52 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:59 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:60 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:61 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:7 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:82 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:83 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:85 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:87 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:92 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:93 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы.  Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:25 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:2 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н230У | | – | | – | | 434810.71 | 3316320.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н262У | | – | | – | | 434796.15 | 3316354.69 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н263У | | – | | – | | 434774.17 | 3316345.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н255У | | – | | – | | 434788.62 | 3316310.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н230У | | – | | – | | 434810.71 | 3316320.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:2 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:2 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 5 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 901 кв.м ± 6.05 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √901 \* √((1 + 1.20²)/(2 \* 1.20)) = 6.05 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 910 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 9 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:120 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:2 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:2 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:4 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н351У | | – | | – | | 434545.56 | 3316073.48 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н352У | | – | | – | | 434544.81 | 3316074.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н353У | | – | | – | | 434536.16 | 3316092.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н354У | | – | | – | | 434523.60 | 3316085.16 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н355У | | – | | – | | 434528.45 | 3316075.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н356У | | – | | – | | 434529.43 | 3316071.92 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н357У | | – | | – | | 434531.88 | 3316066.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н351У | | – | | – | | 434545.56 | 3316073.48 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:4 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:4 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 307 кв.м ± 3.53 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √307 \* √((1 + 1.18²)/(2 \* 1.18)) = 3.53 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 400 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 93 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:4 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:4 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:5 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н398У | | – | | – | | 434613.00 | 3315960.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н306У | | – | | – | | 434602.70 | 3315977.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н305У | | – | | – | | 434590.44 | 3315998.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н304У | | – | | – | | 434563.31 | 3316049.78 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н303У | | – | | – | | 434559.33 | 3316052.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н302У | | – | | – | | 434555.71 | 3316059.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н301У | | – | | – | | 434558.50 | 3316060.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н300У | | – | | – | | 434555.34 | 3316068.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н299У | | – | | – | | 434555.49 | 3316070.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н399У | | – | | – | | 434539.49 | 3316058.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 68 | | – | | – | | 434540.86 | 3316056.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 67 | | – | | – | | 434555.38 | 3316030.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 66 | | – | | – | | 434590.27 | 3315965.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н400У | | – | | – | | 434596.69 | 3315953.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н398У | | – | | – | | 434613.00 | 3315960.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:5 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:5 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1981 кв.м ± 9.39 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1981 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 9.39 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2240 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 259 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:159 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:5 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:5 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:6 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н312У | | – | | – | | 434553.01 | 3316079.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н311У | | – | | – | | 434544.53 | 3316096.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н353У | | – | | – | | 434536.16 | 3316092.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н352У | | – | | – | | 434544.81 | 3316074.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н312У | | – | | – | | 434553.01 | 3316079.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:6 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:6 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 179 кв.м ± 2.72 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √179 \* √((1 + 1.28²)/(2 \* 1.28)) = 2.72 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 420 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 241 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:6 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:6 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:8 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н420У | | – | | – | | 434436.36 | 3316088.69 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н419У | | – | | – | | 434434.79 | 3316092.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н418У | | – | | – | | 434425.56 | 3316114.63 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н417У | | – | | – | | 434423.60 | 3316122.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н416У | | – | | – | | 434416.31 | 3316173.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 18 | | – | | – | | 434406.74 | 3316170.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 17 | | – | | – | | 434412.88 | 3316124.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 17 | | – | | – | | 434412.88 | 3316124.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н461У | | – | | – | | 434417.11 | 3316126.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н462У | | – | | – | | 434418.50 | 3316120.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 16 | | – | | – | | 434413.65 | 3316119.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 15 | | – | | – | | 434416.85 | 3316095.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н463У | | – | | – | | 434422.10 | 3316082.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н420У | | – | | – | | 434436.36 | 3316088.69 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:8 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:8 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 993 кв.м ± 8.21 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √993 \* √((1 + 3.07²)/(2 \* 3.07)) = 8.21 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 820 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 173 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:100 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:8 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:8 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:9 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н470У | | – | | – | | 434800.20 | 3316076.63 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н471У | | – | | – | | 434801.76 | 3316079.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н472У | | – | | – | | 434803.98 | 3316085.16 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н473У | | – | | – | | 434790.37 | 3316122.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н474У | | – | | – | | 434787.48 | 3316128.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н475У | | – | | – | | 434784.83 | 3316132.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н476У | | – | | – | | 434782.24 | 3316133.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 127 | | – | | – | | 434759.64 | 3316125.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 126 | | – | | – | | 434784.06 | 3316068.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н470У | | – | | – | | 434800.20 | 3316076.63 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:9 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:9 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п, Скребеховская ул, 5 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1550 кв.м ± 8.17 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1550 \* √((1 + 1.47²)/(2 \* 1.47)) = 8.17 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1480 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 70 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:102 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:9 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:9 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:10 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н214У | | – | | – | | 434832.52 | 3316191.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н215У | | – | | – | | 434835.45 | 3316196.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н216У | | – | | – | | 434836.91 | 3316200.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н217У | | – | | – | | 434832.53 | 3316212.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н218У | | – | | – | | 434821.75 | 3316239.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н219У | | – | | – | | 434802.69 | 3316229.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н220У | | – | | – | | 434810.92 | 3316207.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н221У | | – | | – | | 434809.84 | 3316207.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н222У | | – | | – | | 434817.68 | 3316187.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н223У | | – | | – | | 434822.49 | 3316190.23 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н224У | | – | | – | | 434825.09 | 3316184.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н225У | | – | | – | | 434828.45 | 3316186.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н214У | | – | | – | | 434832.52 | 3316191.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:10 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:10 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1037 кв.м ± 6.79 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1037 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 6.79 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 920 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 117 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:145 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:10 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:10 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:11 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н226У | | – | | – | | 434850.02 | 3316287.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н227У | | – | | – | | 434835.77 | 3316319.91 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н228У | | – | | – | | 434836.71 | 3316320.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н229У | | – | | – | | 434832.56 | 3316329.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н230У | | – | | – | | 434810.71 | 3316320.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н231У | | – | | – | | 434819.92 | 3316298.26 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н232У | | – | | – | | 434827.34 | 3316281.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н233У | | – | | – | | 434829.10 | 3316276.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н226У | | – | | – | | 434850.02 | 3316287.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:11 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:11 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, №6 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1085 кв.м ± 6.74 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1085 \* √((1 + 1.35²)/(2 \* 1.35)) = 6.74 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1130 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 45 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:129,  35:14:0000000:1195 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:11 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:11 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:12 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н234У | | – | | – | | 434662.45 | 3316109.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н235У | | – | | – | | 434662.63 | 3316111.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н236У | | – | | – | | 434657.51 | 3316131.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н237У | | – | | – | | 434651.03 | 3316151.92 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н238У | | – | | – | | 434628.23 | 3316140.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н239У | | – | | – | | 434628.33 | 3316140.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н240У | | – | | – | | 434625.69 | 3316138.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н241У | | – | | – | | 434631.71 | 3316125.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н242У | | – | | – | | 434635.40 | 3316121.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н243У | | – | | – | | 434640.98 | 3316106.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н244У | | – | | – | | 434641.83 | 3316107.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н245У | | – | | – | | 434642.96 | 3316103.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н234У | | – | | – | | 434662.45 | 3316109.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:12 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:12 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 21 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1039 кв.м ± 6.57 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1039 \* √((1 + 1.32²)/(2 \* 1.32)) = 6.57 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 840 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 199 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:115,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:12 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:12 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:13 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н246У | | – | | – | | 434872.27 | 3316300.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н247У | | – | | – | | 434862.52 | 3316320.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н248У | | – | | – | | 434858.66 | 3316329.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н228У | | – | | – | | 434836.71 | 3316320.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н227У | | – | | – | | 434835.77 | 3316319.91 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н226У | | – | | – | | 434850.02 | 3316287.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н246У | | – | | – | | 434872.27 | 3316300.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:13 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:13 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 853 кв.м ± 5.87 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √853 \* √((1 + 1.16²)/(2 \* 1.16)) = 5.87 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 800 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 53 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:108,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:13 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:13 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:14 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н249У | | – | | – | | 434733.87 | 3316282.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н250У | | – | | – | | 434732.34 | 3316286.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н251У | | – | | – | | 434738.40 | 3316289.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н252У | | – | | – | | 434725.38 | 3316325.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н253У | | – | | – | | 434698.20 | 3316313.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н254У | | – | | – | | 434714.33 | 3316273.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н249У | | – | | – | | 434733.87 | 3316282.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:14 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:14 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 8 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1211 кв.м ± 7.07 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1211 \* √((1 + 1.29²)/(2 \* 1.29)) = 7.07 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1140 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 71 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:14 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:14 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:15 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н233У | | – | | – | | 434829.10 | 3316276.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н232У | | – | | – | | 434827.34 | 3316281.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н231У | | – | | – | | 434819.92 | 3316298.26 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н230У | | – | | – | | 434810.71 | 3316320.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н255У | | – | | – | | 434788.62 | 3316310.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н256У | | – | | – | | 434807.05 | 3316265.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н233У | | – | | – | | 434829.10 | 3316276.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:15 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:15 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Пятовское с/п, Глубокое п, Центральная ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1164 кв.м ± 6.98 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1164 \* √((1 + 1.35²)/(2 \* 1.35)) = 6.98 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1080 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 84 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:109,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:15 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:15 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:18 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н257У | | – | | – | | 434750.94 | 3316282.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н258У | | – | | – | | 434761.86 | 3316293.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 117 | | – | | – | | 434763.58 | 3316293.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 114 | | – | | – | | 434755.49 | 3316313.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 113 | | – | | – | | 434747.02 | 3316334.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н252У | | – | | – | | 434725.38 | 3316325.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н251У | | – | | – | | 434738.40 | 3316289.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н250У | | – | | – | | 434732.34 | 3316286.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н249У | | – | | – | | 434733.87 | 3316282.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н259У | | – | | – | | 434738.39 | 3316282.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н260У | | – | | – | | 434741.60 | 3316282.26 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н261У | | – | | – | | 434742.77 | 3316278.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н257У | | – | | – | | 434750.94 | 3316282.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:18 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:18 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 7 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1193 кв.м ± 7.14 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1193 \* √((1 + 1.44²)/(2 \* 1.44)) = 7.14 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1120 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 73 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:103 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:18 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:18 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:20 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н264У | | – | | – | | 434791.33 | 3316148.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н265У | | – | | – | | 434793.15 | 3316151.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н266У | | – | | – | | 434795.30 | 3316156.03 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н267У | | – | | – | | 434788.37 | 3316172.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н268У | | – | | – | | 434787.63 | 3316174.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н269У | | – | | – | | 434775.63 | 3316168.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н270У | | – | | – | | 434758.45 | 3316206.54 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 140 | | – | | – | | 434729.99 | 3316191.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 139 | | – | | – | | 434754.36 | 3316133.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н264У | | – | | – | | 434791.33 | 3316148.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:20 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:20 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2437 кв.м ± 9.91 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2437 \* √((1 + 1.12²)/(2 \* 1.12)) = 9.91 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2400 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 37 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:112 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:20 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:20 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:21 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н271У | | – | | – | | 434480.98 | 3316247.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н272У | | – | | – | | 434470.86 | 3316271.78 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н273У | | – | | – | | 434464.29 | 3316268.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н274У | | – | | – | | 434474.08 | 3316245.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н271У | | – | | – | | 434480.98 | 3316247.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:21 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:21 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 189 кв.м ± 2.90 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √189 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 2.90 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 170 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 19 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:21 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:21 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:22 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н280У | | – | | – | | 434429.93 | 3316227.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н281У | | – | | – | | 434420.32 | 3316245.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н282У | | – | | – | | 434407.44 | 3316239.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н283У | | – | | – | | 434410.40 | 3316235.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н284У | | – | | – | | 434420.82 | 3316223.54 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н280У | | – | | – | | 434429.93 | 3316227.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:22 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:22 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 250 кв.м ± 3.17 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √250 \* √((1 + 1.02²)/(2 \* 1.02)) = 3.17 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 250 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:22 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:23 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н285У | | – | | – | | 434465.57 | 3316265.88 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н286У | | – | | – | | 434464.23 | 3316269.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н287У | | – | | – | | 434457.65 | 3316284.92 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н288У | | – | | – | | 434432.44 | 3316277.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н289У | | – | | – | | 434434.16 | 3316271.85 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н290У | | – | | – | | 434440.57 | 3316254.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н285У | | – | | – | | 434465.57 | 3316265.88 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:23 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:23 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский муниципальный район, Пятовское с/п, Глубокое п, Заводская ул, 18а уч | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 611 кв.м ± 4.95 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √611 \* √((1 + 1.08²)/(2 \* 1.08)) = 4.95 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 620 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 9 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:23 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:23 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:24 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| 60 | | – | | – | | 434506.44 | 3316206.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н291У | | – | | – | | 434489.64 | 3316246.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н292У | | – | | – | | 434464.16 | 3316236.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 156 | | – | | – | | 434478.09 | 3316201.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 61 | | – | | – | | 434480.24 | 3316196.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 60 | | – | | – | | 434506.44 | 3316206.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:24 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:24 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1200 кв.м ± 6.97 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1200 \* √((1 + 1.17²)/(2 \* 1.17)) = 6.97 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1110 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 90 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:24 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:24 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:26 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н293У | | – | | – | | 434618.25 | 3315985.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н294У | | – | | – | | 434603.11 | 3316012.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н295У | | – | | – | | 434589.05 | 3316036.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н296У | | – | | – | | 434575.45 | 3316062.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н297У | | – | | – | | 434570.09 | 3316076.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н298У | | – | | – | | 434568.04 | 3316076.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н299У | | – | | – | | 434555.49 | 3316070.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н300У | | – | | – | | 434555.34 | 3316068.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н301У | | – | | – | | 434558.50 | 3316060.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н302У | | – | | – | | 434555.71 | 3316059.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н303У | | – | | – | | 434559.33 | 3316052.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н304У | | – | | – | | 434563.31 | 3316049.78 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н305У | | – | | – | | 434590.44 | 3315998.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н306У | | – | | – | | 434602.70 | 3315977.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н293У | | – | | – | | 434618.25 | 3315985.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:26 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:26 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1801 кв.м ± 8.93 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1801 \* √((1 + 1.58²)/(2 \* 1.58)) = 8.93 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1640 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 161 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:127,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:26 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:26 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:27 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н307У | | – | | – | | 434563.54 | 3316085.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н308У | | – | | – | | 434558.45 | 3316098.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н309У | | – | | – | | 434556.33 | 3316102.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н310У | | – | | – | | 434555.61 | 3316101.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н311У | | – | | – | | 434544.53 | 3316096.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н312У | | – | | – | | 434553.01 | 3316079.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н307У | | – | | – | | 434563.54 | 3316085.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:27 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:27 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 243 кв.м ± 3.15 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √243 \* √((1 + 1.22²)/(2 \* 1.22)) = 3.15 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 310 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 67 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:27 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:27 не соответствует площади ЕГРН .Площадь уменьшена более чем на 10%. Согласие собственника получено. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:28 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| 84 | | – | | – | | 434632.58 | 3316005.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 83 | | – | | – | | 434639.59 | 3316009.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 82 | | – | | – | | 434617.05 | 3316054.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 81 | | – | | – | | 434608.99 | 3316053.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 80 | | – | | – | | 434607.66 | 3316056.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 79 | | – | | – | | 434608.39 | 3316057.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 78 | | – | | – | | 434596.68 | 3316083.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н313У | | – | | – | | 434591.72 | 3316083.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н314У | | – | | – | | 434578.15 | 3316076.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н315У | | – | | – | | 434582.88 | 3316066.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н316У | | – | | – | | 434590.06 | 3316051.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н317У | | – | | – | | 434595.21 | 3316041.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н318У | | – | | – | | 434603.76 | 3316025.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н319У | | – | | – | | 434606.92 | 3316021.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н320У | | – | | – | | 434613.69 | 3316013.92 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н321У | | – | | – | | 434626.05 | 3316001.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 84 | | – | | – | | 434632.58 | 3316005.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:28 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:28 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1881 кв.м ± 8.87 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1881 \* √((1 + 1.35²)/(2 \* 1.35)) = 8.87 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2040 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 159 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:388,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:28 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:28 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:29 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н322У | | – | | – | | 434593.35 | 3316094.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н323У | | – | | – | | 434584.89 | 3316115.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н324У | | – | | – | | 434573.67 | 3316110.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н325У | | – | | – | | 434575.99 | 3316104.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н326У | | – | | – | | 434580.00 | 3316092.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н327У | | – | | – | | 434585.35 | 3316092.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н322У | | – | | – | | 434593.35 | 3316094.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:29 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:29 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 264 кв.м ± 3.27 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √264 \* √((1 + 1.16²)/(2 \* 1.16)) = 3.27 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 240 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 24 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:29 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:29 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:31 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н328У | | – | | – | | 434619.48 | 3316098.77 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н329У | | – | | – | | 434615.93 | 3316108.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н330У | | – | | – | | 434614.11 | 3316108.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н331У | | – | | – | | 434605.86 | 3316127.88 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н332У | | – | | – | | 434595.73 | 3316122.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н333У | | – | | – | | 434596.44 | 3316121.12 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н334У | | – | | – | | 434607.96 | 3316098.48 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н335У | | – | | – | | 434608.38 | 3316096.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н328У | | – | | – | | 434619.48 | 3316098.77 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:31 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:31 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 334 кв.м ± 3.73 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √334 \* √((1 + 1.34²)/(2 \* 1.34)) = 3.73 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 272 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 62 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:31 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:31 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:33 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н336У | | – | | – | | 434742.09 | 3316036.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 108 | | – | | – | | 434735.17 | 3316052.74 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 107 | | – | | – | | 434720.58 | 3316088.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 106 | | – | | – | | 434723.00 | 3316089.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 105 | | – | | – | | 434715.50 | 3316111.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 160 | | – | | – | | 434685.84 | 3316101.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 159 | | – | | – | | 434718.29 | 3316026.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н337У | | – | | – | | 434719.97 | 3316023.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н336У | | – | | – | | 434742.09 | 3316036.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:33 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:33 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2253 кв.м ± 9.96 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2253 \* √((1 + 1.56²)/(2 \* 1.56)) = 9.96 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2102 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 151 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:128 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:33 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:33 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:35 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| Н122У | | – | | – | | 434528.05 | 3315996.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н121У | | – | | – | | 434521.45 | 3316008.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 120 | | – | | – | | 434506.32 | 3316036.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н338У | | – | | – | | 434502.16 | 3316034.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н339У | | – | | – | | 434488.97 | 3316027.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н340У | | – | | – | | 434502.41 | 3315997.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н341У | | – | | – | | 434507.97 | 3315986.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н342У | | – | | – | | 434519.72 | 3315992.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н122У | | – | | – | | 434528.05 | 3315996.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:35 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:35 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, № 17 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 954 кв.м ± 6.27 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √954 \* √((1 + 1.27²)/(2 \* 1.27)) = 6.27 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 870 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 84 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:106 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:35 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:35 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:36 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н343У | | – | | – | | 434491.69 | 3316040.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н344У | | – | | – | | 434495.01 | 3316042.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н345У | | – | | – | | 434489.76 | 3316053.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н346У | | – | | – | | 434482.08 | 3316066.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н347У | | – | | – | | 434462.35 | 3316056.81 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н348У | | – | | – | | 434462.29 | 3316055.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н349У | | – | | – | | 434473.04 | 3316031.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н343У | | – | | – | | 434491.69 | 3316040.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:36 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:36 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 653 кв.м ± 5.11 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √653 \* √((1 + 1.06²)/(2 \* 1.06)) = 5.11 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 700 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 47 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:36 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:36 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:37 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н229У | | – | | – | | 434832.56 | 3316329.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н279У | | – | | – | | 434830.60 | 3316335.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н350У | | – | | – | | 434818.33 | 3316364.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н262У | | – | | – | | 434796.15 | 3316354.69 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н230У | | – | | – | | 434810.71 | 3316320.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н229У | | – | | – | | 434832.56 | 3316329.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:37 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:37 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 903 кв.м ± 6.07 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √903 \* √((1 + 1.22²)/(2 \* 1.22)) = 6.07 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 910 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 7 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:132,  35:14:0104003:149 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:37 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:37 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:40 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н358У | | – | | – | | 434547.90 | 3315933.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н342У | | – | | – | | 434519.72 | 3315992.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н341У | | – | | – | | 434507.97 | 3315986.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н359У | | – | | – | | 434514.81 | 3315969.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н360У | | – | | – | | 434529.07 | 3315930.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н358У | | – | | – | | 434547.90 | 3315933.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:40 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:40 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 977 кв.м ± 6.55 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √977 \* √((1 + 1.55²)/(2 \* 1.55)) = 6.55 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 930 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 47 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:40 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:40 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:41 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н360У | | – | | – | | 434529.07 | 3315930.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н359У | | – | | – | | 434514.81 | 3315969.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н341У | | – | | – | | 434507.97 | 3315986.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н340У | | – | | – | | 434502.41 | 3315997.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н339У | | – | | – | | 434488.97 | 3316027.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н361У | | – | | – | | 434470.81 | 3316017.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н362У | | – | | – | | 434473.00 | 3316012.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н363У | | – | | – | | 434478.85 | 3315999.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н364У | | – | | – | | 434487.33 | 3315984.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н365У | | – | | – | | 434501.10 | 3315940.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н366У | | – | | – | | 434506.53 | 3315924.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н360У | | – | | – | | 434529.07 | 3315930.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:41 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:41 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 18 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2200 кв.м ± 10.13 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2200 \* √((1 + 1.77²)/(2 \* 1.77)) = 10.13 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2000 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 200 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:105 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:41 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:41 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:42 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н366У | | – | | – | | 434506.53 | 3315924.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н365У | | – | | – | | 434501.10 | 3315940.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н364У | | – | | – | | 434487.33 | 3315984.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н363У | | – | | – | | 434478.85 | 3315999.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н362У | | – | | – | | 434473.00 | 3316012.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н367У | | – | | – | | 434463.18 | 3316016.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 98 | | – | | – | | 434451.90 | 3316015.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 97 | | – | | – | | 434454.45 | 3316000.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 96 | | – | | – | | 434457.92 | 3316000.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 95 | | – | | – | | 434458.61 | 3315996.89 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 94 | | – | | – | | 434457.60 | 3315986.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 93 | | – | | – | | 434469.87 | 3315927.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н368У | | – | | – | | 434472.81 | 3315916.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н366У | | – | | – | | 434506.53 | 3315924.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:42 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:42 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2812 кв.м ± 11.56 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2812 \* √((1 + 1.83²)/(2 \* 1.83)) = 11.56 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2700 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 112 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:211 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:42 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:42 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:46 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н369У | | – | | – | | 434913.14 | 3316143.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 85 | | – | | – | | 434906.42 | 3316161.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 92 | | – | | – | | 434899.81 | 3316174.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 91 | | – | | – | | 434896.56 | 3316180.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 90 | | – | | – | | 434880.85 | 3316211.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н370У | | – | | – | | 434856.23 | 3316198.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н371У | | – | | – | | 434865.91 | 3316177.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н372У | | – | | – | | 434889.00 | 3316124.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н369У | | – | | – | | 434913.14 | 3316143.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:46 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:46 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2321 кв.м ± 10.08 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2321 \* √((1 + 1.54²)/(2 \* 1.54)) = 10.08 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2330 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 9 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:144 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:46 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:46 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:47 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н373У | | – | | – | | 434883.67 | 3316119.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н372У | | – | | – | | 434889.00 | 3316124.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н371У | | – | | – | | 434865.91 | 3316177.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н370У | | – | | – | | 434856.23 | 3316198.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н374У | | – | | – | | 434851.02 | 3316196.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н375У | | – | | – | | 434843.94 | 3316193.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н376У | | – | | – | | 434838.85 | 3316190.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н377У | | – | | – | | 434832.78 | 3316184.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н378У | | – | | – | | 434834.04 | 3316180.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н379У | | – | | – | | 434840.11 | 3316163.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 63 | | – | | – | | 434847.46 | 3316144.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 62 | | – | | – | | 434861.21 | 3316112.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н380У | | – | | – | | 434862.94 | 3316108.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н373У | | – | | – | | 434883.67 | 3316119.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:47 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:47 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 3 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2439 кв.м ± 10.42 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2439 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 10.42 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2560 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 121 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:126,  35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:47 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:47 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:48 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н381У | | – | | – | | 434665.67 | 3316235.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н382У | | – | | – | | 434659.29 | 3316253.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н383У | | – | | – | | 434650.68 | 3316279.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н384У | | – | | – | | 434646.26 | 3316291.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н385У | | – | | – | | 434645.50 | 3316293.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н386У | | – | | – | | 434627.28 | 3316285.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н387У | | – | | – | | 434628.11 | 3316283.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н388У | | – | | – | | 434633.86 | 3316262.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н389У | | – | | – | | 434636.29 | 3316263.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н390У | | – | | – | | 434644.75 | 3316238.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н391У | | – | | – | | 434646.82 | 3316235.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н392У | | – | | – | | 434648.13 | 3316231.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н393У | | – | | – | | 434654.18 | 3316232.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н394У | | – | | – | | 434660.61 | 3316233.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н381У | | – | | – | | 434665.67 | 3316235.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:48 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:48 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1151 кв.м ± 7.17 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1151 \* √((1 + 1.61²)/(2 \* 1.61)) = 7.17 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1120 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 31 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:48 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:48 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:49 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н254У | | – | | – | | 434714.33 | 3316273.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н253У | | – | | – | | 434698.20 | 3316313.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н395У | | – | | – | | 434672.51 | 3316303.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н396У | | – | | – | | 434688.88 | 3316262.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н397У | | – | | – | | 434695.38 | 3316265.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н254У | | – | | – | | 434714.33 | 3316273.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:49 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:49 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1215 кв.м ± 7.04 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1215 \* √((1 + 1.23²)/(2 \* 1.23)) = 7.04 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1190 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 25 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:152 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:49 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:49 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:51 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| 138 | | – | | – | | 434864.84 | 3316209.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 137 | | – | | – | | 434860.54 | 3316220.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 136 | | – | | – | | 434859.45 | 3316227.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 135 | | – | | – | | 434849.50 | 3316250.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н401У | | – | | – | | 434828.14 | 3316240.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н402У | | – | | – | | 434842.01 | 3316202.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н403У | | – | | – | | 434844.37 | 3316200.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н404У | | – | | – | | 434847.50 | 3316201.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 138 | | – | | – | | 434864.84 | 3316209.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:51 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:51 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 5 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1042 кв.м ± 6.59 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1042 \* √((1 + 1.34²)/(2 \* 1.34)) = 6.59 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1030 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 12 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:138,  35:14:0000000:1195 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:51 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:51 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:53 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| 34 | | – | | – | | 434457.29 | 3316146.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 33 | | – | | – | | 434442.74 | 3316189.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 32 | | – | | – | | 434454.47 | 3316193.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 158 | | – | | – | | 434455.72 | 3316194.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н405У | | – | | – | | 434444.03 | 3316222.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н406У | | – | | – | | 434440.80 | 3316223.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н407У | | – | | – | | 434435.15 | 3316220.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н408У | | – | | – | | 434420.89 | 3316212.41 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н409У | | – | | – | | 434420.21 | 3316209.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н410У | | – | | – | | 434424.62 | 3316192.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н411У | | – | | – | | 434428.91 | 3316178.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н412У | | – | | – | | 434437.86 | 3316180.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 40 | | – | | – | | 434448.96 | 3316144.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 34 | | – | | – | | 434457.29 | 3316146.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:53 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:53 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1294 кв.м ± 8.20 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1294 \* √((1 + 2.13²)/(2 \* 2.13)) = 8.20 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1230 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 64 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:107 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:53 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:53 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:55 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н278У | | – | | – | | 434852.56 | 3316344.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н413У | | – | | – | | 434841.48 | 3316373.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н350У | | – | | – | | 434818.33 | 3316364.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н414У | | – | | – | | 434830.67 | 3316335.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н278У | | – | | – | | 434852.56 | 3316344.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:55 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:55 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 3 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 758 кв.м ± 5.53 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √758 \* √((1 + 1.12²)/(2 \* 1.12)) = 5.53 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 770 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 12 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:135,  35:14:0104003:149 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:55 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:55 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221 пощадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:56 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н415У | | – | | – | | 434449.71 | 3316070.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 45 | | – | | – | | 434448.30 | 3316074.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 44 | | – | | – | | 434444.29 | 3316082.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 43 | | – | | – | | 434440.66 | 3316094.46 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 42 | | – | | – | | 434434.84 | 3316125.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 41 | | – | | – | | 434432.77 | 3316139.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 40 | | – | | – | | 434448.96 | 3316144.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н412У | | – | | – | | 434437.86 | 3316180.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н411У | | – | | – | | 434428.91 | 3316178.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н416У | | – | | – | | 434416.31 | 3316173.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н417У | | – | | – | | 434423.60 | 3316122.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н418У | | – | | – | | 434425.56 | 3316114.63 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н419У | | – | | – | | 434434.79 | 3316092.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н420У | | – | | – | | 434436.36 | 3316088.69 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 14 | | – | | – | | 434422.08 | 3316082.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 13 | | – | | – | | 434430.52 | 3316061.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н415У | | – | | – | | 434449.71 | 3316070.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:56 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:56 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 28 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1916 кв.м ± 12.13 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1916 \* √((1 + 3.56²)/(2 \* 3.56)) = 12.13 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1800 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 116 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:56 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003: 56 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:57 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н421У | | – | | – | | 434797.49 | 3316177.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н422У | | – | | – | | 434791.06 | 3316193.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н423У | | – | | – | | 434780.67 | 3316218.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н270У | | – | | – | | 434758.45 | 3316206.54 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н269У | | – | | – | | 434775.63 | 3316168.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н268У | | – | | – | | 434787.63 | 3316174.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н267У | | – | | – | | 434788.37 | 3316172.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н421У | | – | | – | | 434797.49 | 3316177.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:57 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:57 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1050 кв.м ± 6.58 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1050 \* √((1 + 1.28²)/(2 \* 1.28)) = 6.58 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1030 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 20 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0000000:1221 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:57 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:57 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:62 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н424У | | – | | – | | 434885.24 | 3316309.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н275У | | – | | – | | 434878.54 | 3316338.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н248У | | – | | – | | 434858.66 | 3316329.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н247У | | – | | – | | 434862.52 | 3316320.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н246У | | – | | – | | 434872.27 | 3316300.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н424У | | – | | – | | 434885.24 | 3316309.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:62 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:62 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 572 кв.м ± 4.93 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √572 \* √((1 + 1.43²)/(2 \* 1.43)) = 4.93 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 520 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 52 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:62 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:62 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:63 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н425У | | – | | – | | 434674.27 | 3316188.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н426У | | – | | – | | 434664.02 | 3316211.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н427У | | – | | – | | 434662.34 | 3316212.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н428У | | – | | – | | 434657.41 | 3316222.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н429У | | – | | – | | 434652.78 | 3316220.23 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н430У | | – | | – | | 434651.15 | 3316224.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н431У | | – | | – | | 434641.61 | 3316220.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н432У | | – | | – | | 434615.69 | 3316210.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 174 | | – | | – | | 434624.99 | 3316184.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 173 | | – | | – | | 434630.94 | 3316166.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н425У | | – | | – | | 434674.27 | 3316188.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:63 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:63 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 14 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1978 кв.м ± 8.90 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1978 \* √((1 + 1.02²)/(2 \* 1.02)) = 8.90 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1700 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 278 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:63 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:63 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:64 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н433У | | – | | – | | 434712.84 | 3316226.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н434У | | – | | – | | 434705.27 | 3316243.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н435У | | – | | – | | 434700.00 | 3316255.45 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н397У | | – | | – | | 434695.38 | 3316265.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н396У | | – | | – | | 434688.88 | 3316262.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н436У | | – | | – | | 434677.75 | 3316258.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н437У | | – | | – | | 434682.95 | 3316246.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н438У | | – | | – | | 434684.32 | 3316247.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н439У | | – | | – | | 434695.18 | 3316217.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н433У | | – | | – | | 434712.84 | 3316226.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:64 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:64 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 813 кв.м ± 5.84 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √813 \* √((1 + 1.37²)/(2 \* 1.37)) = 5.84 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 720 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 93 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:64 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:64 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:65 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| Н123У | | – | | – | | 434560.17 | 3315938.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н122У | | – | | – | | 434528.05 | 3315996.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н342У | | – | | – | | 434519.72 | 3315992.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н358У | | – | | – | | 434547.90 | 3315933.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н123У | | – | | – | | 434560.17 | 3315938.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:65 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:65 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 733 кв.м ± 5.68 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √733 \* √((1 + 1.56²)/(2 \* 1.56)) = 5.68 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 670 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 63 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:65 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:65 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:66 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н440У | | – | | – | | 434515.69 | 3316056.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н441У | | – | | – | | 434518.40 | 3316057.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н442У | | – | | – | | 434508.19 | 3316076.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н443У | | – | | – | | 434496.44 | 3316070.77 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н444У | | – | | – | | 434506.31 | 3316051.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н440У | | – | | – | | 434515.69 | 3316056.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:66 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:66 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 294 кв.м ± 3.45 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √294 \* √((1 + 1.16²)/(2 \* 1.16)) = 3.45 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 190 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 104 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:66 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:66 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:67 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н445У | | – | | – | | 434539.87 | 3316120.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н64У | | – | | – | | 434527.04 | 3316150.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| Н63У | | – | | – | | 434503.53 | 3316141.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 155 | | – | | – | | 434515.26 | 3316112.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н446У | | – | | – | | 434521.30 | 3316111.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н445У | | – | | – | | 434539.87 | 3316120.80 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:67 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:67 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 858 кв.м ± 5.87 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √858 \* √((1 + 1.08²)/(2 \* 1.08)) = 5.87 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 780 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 78 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:67 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:67 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:68 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н245У | | – | | – | | 434642.96 | 3316103.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н244У | | – | | – | | 434641.83 | 3316107.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н243У | | – | | – | | 434640.98 | 3316106.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н242У | | – | | – | | 434635.40 | 3316121.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н241У | | – | | – | | 434631.71 | 3316125.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н240У | | – | | – | | 434625.69 | 3316138.62 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н331У | | – | | – | | 434605.86 | 3316127.88 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н330У | | – | | – | | 434614.11 | 3316108.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н329У | | – | | – | | 434615.93 | 3316108.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н328У | | – | | – | | 434619.48 | 3316098.77 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н447У | | – | | – | | 434632.54 | 3316102.54 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н448У | | – | | – | | 434633.63 | 3316099.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н245У | | – | | – | | 434642.96 | 3316103.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:68 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:68 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 827 кв.м ± 5.76 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √827 \* √((1 + 1.07²)/(2 \* 1.07)) = 5.76 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 820 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 7 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:116 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:68 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:68 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:69 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н222У | | – | | – | | 434817.68 | 3316187.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н221У | | – | | – | | 434809.84 | 3316207.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н220У | | – | | – | | 434810.92 | 3316207.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н219У | | – | | – | | 434802.69 | 3316229.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н423У | | – | | – | | 434780.67 | 3316218.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н422У | | – | | – | | 434791.06 | 3316193.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н421У | | – | | – | | 434797.49 | 3316177.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н222У | | – | | – | | 434817.68 | 3316187.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:69 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:69 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 9 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1035 кв.м ± 6.62 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1035 \* √((1 + 1.40²)/(2 \* 1.40)) = 6.62 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1030 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 5 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:111 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:69 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:69 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:70 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н449У | | – | | – | | 434749.86 | 3316243.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н450У | | – | | – | | 434747.32 | 3316248.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н451У | | – | | – | | 434749.02 | 3316249.12 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н452У | | – | | – | | 434753.82 | 3316254.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н453У | | – | | – | | 434755.33 | 3316256.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 171 | | – | | – | | 434757.41 | 3316260.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| 170 | | – | | – | | 434752.51 | 3316276.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н257У | | – | | – | | 434750.94 | 3316282.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н261У | | – | | – | | 434742.77 | 3316278.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н260У | | – | | – | | 434741.60 | 3316282.26 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н259У | | – | | – | | 434738.39 | 3316282.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н249У | | – | | – | | 434733.87 | 3316282.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н254У | | – | | – | | 434714.33 | 3316273.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н397У | | – | | – | | 434695.38 | 3316265.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н435У | | – | | – | | 434700.00 | 3316255.45 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н434У | | – | | – | | 434705.27 | 3316243.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н433У | | – | | – | | 434712.84 | 3316226.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н454У | | – | | – | | 434737.12 | 3316238.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н449У | | – | | – | | 434749.86 | 3316243.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:70 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:70 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 12 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2154 кв.м ± 9.30 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2154 \* √((1 + 1.10²)/(2 \* 1.10)) = 9.30 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2200 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 46 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:124 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:70 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:70 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:71 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н277У | | – | | – | | 434874.39 | 3316355.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н455У | | – | | – | | 434864.44 | 3316378.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н456У | | – | | – | | 434861.75 | 3316379.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н457У | | – | | – | | 434858.38 | 3316379.48 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н413У | | – | | – | | 434841.48 | 3316373.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н278У | | – | | – | | 434852.56 | 3316344.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н277У | | – | | – | | 434874.39 | 3316355.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:71 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:71 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 2 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 683 кв.м ± 5.23 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √683 \* √((1 + 1.05²)/(2 \* 1.05)) = 5.23 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 685 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 2 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:110 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:71 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:71 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь уменьшена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:79 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н458У | | – | | – | | 434603.90 | 3316097.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н459У | | – | | – | | 434593.81 | 3316119.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н460У | | – | | – | | 434592.46 | 3316119.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н323У | | – | | – | | 434584.89 | 3316115.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н322У | | – | | – | | 434593.35 | 3316094.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н458У | | – | | – | | 434603.90 | 3316097.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:79 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:79 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 245 кв.м ± 3.19 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √245 \* √((1 + 1.33²)/(2 \* 1.33)) = 3.19 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 220 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 25 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:79 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участкка 35:14:0104003:79 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена больше площади земельного участка, сведения о которой содержатся в Едином государственном реестре недвижимости, не более чем на величину предельного минимального размера земельного участка, установленного Правилами землепользования и застройки сельского поселения Пятовского Тотемского МР Вологодской области | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:84 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н464У | | – | | – | | 434473.62 | 3316246.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н285У | | – | | – | | 434465.57 | 3316265.88 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н290У | | – | | – | | 434440.57 | 3316254.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н465У | | – | | – | | 434431.12 | 3316250.54 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н466У | | – | | – | | 434438.47 | 3316232.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н467У | | – | | – | | 434454.10 | 3316240.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н468У | | – | | – | | 434459.07 | 3316242.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н469У | | – | | – | | 434462.00 | 3316241.03 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н464У | | – | | – | | 434473.62 | 3316246.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:84 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:84 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 20 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 733 кв.м ± 5.50 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √733 \* √((1 + 1.28²)/(2 \* 1.28)) = 5.50 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 670 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 63 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:84 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:84 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:212 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt),**  **с подставленными в такие формулы значениями  и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в результате выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | **7** | | **8** |
| н275У | | – | | – | | 434878.54 | 3316338.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н276У | | – | | – | | 434881.38 | 3316339.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н277У | | – | | – | | 434874.39 | 3316355.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н278У | | – | | – | | 434852.56 | 3316344.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н279У | | – | | – | | 434830.60 | 3316335.02 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н229У | | – | | – | | 434832.56 | 3316329.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н228У | | – | | – | | 434836.71 | 3316320.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н248У | | – | | – | | 434858.66 | 3316329.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| н275У | | – | | – | | 434878.54 | 3316338.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:212 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения**  **о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:212 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики земельного участка** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 1 д | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 801 кв.м ± 5.85 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями и итоговые (вычисленные) значения (∆P), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √801 \* √((1 + 1.44²)/(2 \* 1.44)) = 5.85 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 763 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 38 кв.м | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 7.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Кадастровый или иной государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:119 | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:**  35:14:0104003:212 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:212 не соответствует площади ЕГРН .Уточнение границ и площади земельного участка произведено с учетом допустимого минимума согласно ФЗ 221. Площадь увеличена не более чем на 10%. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:1 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 1 | | 434907.45 | | 3316225.01 | | 434907.45 | 3316225.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 2 | | 434908.27 | | 3316228.13 | | 434908.58 | 3316229.41 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 3 | | 434907.57 | | 3316234.38 | | 434906.67 | 3316234.74 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 4 | | 434909.52 | | 3316234.72 | | 434908.63 | 3316235.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 5 | | 434903.25 | | 3316256.31 | | 434903.25 | 3316256.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 6 | | 434895.13 | | 3316265.91 | | 434894.78 | 3316266.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 7 | | 434889.85 | | 3316266.12 | | 434891.21 | 3316267.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 8 | | 434871.61 | | 3316259.75 | | 434871.74 | 3316259.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 9 | | 434872.10 | | 3316258.42 | | 434872.26 | 3316258.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 10 | | 434875.91 | | 3316247.47 | | 434875.91 | 3316247.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 11 | | 434878.68 | | 3316241.24 | | 434878.68 | 3316241.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 12 | | 434886.84 | | 3316218.70 | | 434886.84 | 3316218.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 1 | | 434907.45 | | 3316225.01 | | 434907.45 | 3316225.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:1 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:1 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1162 кв.м ± 6.94 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1162 \* √((1 + 1.31²)/(2 \* 1.31)) = 6.94 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1162 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:382,  35:14:0000000:1195 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:1 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:1 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:3 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 66 | | 434618.40 | | 3315952.57 | | 434590.27 | 3315965.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 67 | | 434577.23 | | 3316027.56 | | 434555.38 | 3316030.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 68 | | 434570.41 | | 3316040.29 | | 434540.86 | 3316056.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 69 | | 434561.62 | | 3316056.76 | | 434523.24 | 3316046.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 70 | | 434544.67 | | 3316045.72 | | 434545.85 | 3316010.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 71 | | 434570.76 | | 3316010.09 | | 434571.78 | 3315962.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 72 | | 434603.61 | | 3315945.60 | | 434574.15 | 3315957.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 66 | | 434618.40 | | 3315952.57 | | 434590.27 | 3315965.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:3 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:3 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1871 кв.м ± 8.97 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1871 \* √((1 + 1.47²)/(2 \* 1.47)) = 8.97 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1871 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:104 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:3 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:3 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:7 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 163 | | 434695.55 | | 3316006.15 | | 434695.73 | 3316006.03 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н164У | | 434694.11 | | 3316010.13 | | 434692.85 | 3316013.04 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н163У | | 434662.71 | | 3316089.27 | | 434680.74 | 3316042.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 162 | | 434661.17 | | 3316093.59 | | 434668.14 | 3316072.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 161 | | 434640.67 | | 3316088.16 | | 434660.89 | 3316093.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 164 | | 434639.64 | | 3316091.42 | | 434642.33 | 3316088.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 165 | | 434635.70 | | 3316090.46 | | 434641.24 | 3316091.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 76 | | 434637.32 | | 3316086.39 | | 434636.35 | 3316090.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 75 | | 434674.38 | | 3315997.47 | | 434640.63 | 3316077.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 74 | | 434695.55 | | 3316006.15 | | 434650.45 | 3316052.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 73 | | – | | – | | 434674.38 | 3315997.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 163 | | 434695.55 | | 3316006.15 | | 434695.73 | 3316006.03 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:7 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:7 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2291 кв.м ± 10.13 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2291 \* √((1 + 1.62²)/(2 \* 1.62)) = 10.13 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2291 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:140 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:7 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:7 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:16 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 13 | | 434443.74 | | 3316057.47 | | 434430.52 | 3316061.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 14 | | 434430.07 | | 3316091.34 | | 434422.08 | 3316082.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 15 | | 434419.11 | | 3316172.33 | | 434416.85 | 3316095.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 16 | | 434415.15 | | 3316170.75 | | 434413.65 | 3316119.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 17 | | 434415.36 | | 3316150.02 | | 434412.88 | 3316124.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 18 | | 434411.21 | | 3316135.72 | | 434406.74 | 3316170.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 19 | | 434408.43 | | 3316067.86 | | 434405.89 | 3316176.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 20 | | 434410.13 | | 3316061.63 | | 434401.93 | 3316175.07 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 21 | | 434400.95 | | 3316056.50 | | 434402.14 | 3316154.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 22 | | 434398.58 | | 3316043.14 | | 434397.99 | 3316140.04 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 23 | | 434422.81 | | 3316050.88 | | 434395.21 | 3316072.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 24 | | 434423.88 | | 3316049.17 | | 434396.91 | 3316065.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 25 | | 434432.68 | | 3316052.85 | | 434387.73 | 3316060.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н26У | | – | | – | | 434385.36 | 3316047.46 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н27У | | – | | – | | 434409.59 | 3316055.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н28У | | – | | – | | 434410.66 | 3316053.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н29У | | – | | – | | 434419.46 | 3316057.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 13 | | 434443.74 | | 3316057.47 | | 434430.52 | 3316061.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:16 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 1 | | | 2 | | 36.52 | | | – | | | – | |
| 2 | | | 3 | | 81.73 | | | – | | | – | |
| 3 | | | 4 | | 4.26 | | | – | | | – | |
| 4 | | | 5 | | 20.73 | | | – | | | – | |
| 5 | | | 6 | | 14.89 | | | – | | | – | |
| 6 | | | 7 | | 67.92 | | | – | | | – | |
| 7 | | | 8 | | 6.46 | | | – | | | – | |
| 8 | | | 9 | | 10.52 | | | – | | | – | |
| 9 | | | 10 | | 13.57 | | | – | | | – | |
| 10 | | | 11 | | 25.44 | | | – | | | – | |
| 11 | | | 12 | | 2.02 | | | – | | | – | |
| 12 | | | 13 | | 9.54 | | | – | | | – | |
| 13 | | | 1 | | 11.99 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:16 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2283 кв.м ± 12.10 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2283 \* √((1 + 2.86²)/(2 \* 2.86)) = 12.10 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2283 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:137 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:16 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:16 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:17 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 26 | | 434492.06 | | 3316096.37 | | 434492.79 | 3316094.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 27 | | 434491.57 | | 3316097.63 | | 434490.95 | 3316098.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 28 | | 434487.40 | | 3316108.31 | | 434489.47 | 3316101.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 29 | | 434478.77 | | 3316130.20 | | 434484.26 | 3316114.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 30 | | 434468.38 | | 3316156.39 | | 434478.97 | 3316129.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 31 | | 434456.04 | | 3316190.41 | | 434467.90 | 3316156.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 32 | | 434443.87 | | 3316186.82 | | 434454.47 | 3316193.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 33 | | 434455.61 | | 3316146.75 | | 434442.74 | 3316189.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 34 | | 434469.58 | | 3316111.56 | | 434457.29 | 3316146.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 35 | | 434466.78 | | 3316110.10 | | 434469.30 | 3316111.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | | 434476.92 | | 3316086.78 | | 434466.61 | 3316109.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 37 | | 434483.00 | | 3316090.37 | | 434476.56 | 3316086.74 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 26 | | 434492.06 | | 3316096.37 | | 434492.79 | 3316094.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:17 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:17 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1569 кв.м ± 9.05 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1569 \* √((1 + 2.14²)/(2 \* 2.14)) = 9.05 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1595 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 26 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:383 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:17 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:17 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:19 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 38 | | 434466.73 | | 3316078.95 | | 434466.25 | 3316079.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 39 | | 434465.99 | | 3316080.25 | | 434465.78 | 3316080.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 37 | | 434476.92 | | 3316086.78 | | 434476.56 | 3316086.74 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 36 | | 434466.78 | | 3316110.10 | | 434466.61 | 3316109.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 35 | | 434469.58 | | 3316111.56 | | 434469.30 | 3316111.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 34 | | 434455.61 | | 3316146.75 | | 434457.29 | 3316146.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 40 | | 434432.93 | | 3316141.55 | | 434448.96 | 3316144.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 41 | | 434435.19 | | 3316125.52 | | 434432.77 | 3316139.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 42 | | 434440.94 | | 3316094.67 | | 434434.84 | 3316125.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 43 | | 434444.77 | | 3316081.98 | | 434440.66 | 3316094.46 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 44 | | 434448.41 | | 3316074.90 | | 434444.29 | 3316082.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 45 | | 434453.80 | | 3316077.78 | | 434448.30 | 3316074.82 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 46 | | 434454.71 | | 3316077.63 | | 434454.48 | 3316077.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 47 | | 434456.62 | | 3316073.67 | | 434456.31 | 3316074.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 38 | | 434466.73 | | 3316078.95 | | 434466.25 | 3316079.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:19 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:19 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1951 кв.м ± 9.40 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1951 \* √((1 + 1.66²)/(2 \* 1.66)) = 9.40 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1951 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:268 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:19 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:19 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:25 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 157 | | 434477.58 | | 3316199.65 | | 434474.39 | 3316199.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 156 | | 434475.80 | | 3316204.32 | | 434478.09 | 3316201.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н292У | | 434463.82 | | 3316234.59 | | 434464.16 | 3316236.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 771 | | 434446.91 | | 3316227.10 | | 434450.19 | 3316229.56 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 772 | | 434457.17 | | 3316204.00 | | 434449.32 | 3316225.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| н405У | | 434460.54 | | 3316194.59 | | 434444.03 | 3316222.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 158 | | – | | – | | 434455.72 | 3316194.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 157 | | 434477.58 | | 3316199.65 | | 434474.39 | 3316199.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:25 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| н 1 | | | н 2 | | 5.00 | | | – | | | – | |
| н 2 | | | н 3 | | 32.55 | | | – | | | – | |
| н 3 | | | н 4 | | 18.49 | | | – | | | – | |
| н 4 | | | н 5 | | 25.28 | | | – | | | – | |
| н 5 | | | н 6 | | 10.00 | | | – | | | – | |
| н 6 | | | н 1 | | 17.78 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:25 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 837 кв.м ± 5.86 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √837 \* √((1 + 1.25²)/(2 \* 1.25)) = 5.86 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 650 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:264 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:25 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:25 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:30 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 73 | | 434674.38 | | 3315997.47 | | 434674.38 | 3315997.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 74 | | 434637.32 | | 3316086.39 | | 434650.45 | 3316052.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 75 | | 434635.70 | | 3316090.46 | | 434640.63 | 3316077.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 76 | | 434635.73 | | 3316092.51 | | 434636.35 | 3316090.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 77 | | 434597.07 | | 3316083.88 | | 434635.73 | 3316092.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 78 | | 434608.69 | | 3316057.25 | | 434596.68 | 3316083.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 79 | | 434608.22 | | 3316056.45 | | 434608.39 | 3316057.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 80 | | 434609.47 | | 3316053.24 | | 434607.66 | 3316056.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 81 | | 434617.05 | | 3316054.97 | | 434608.99 | 3316053.15 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 82 | | 434639.98 | | 3316009.38 | | 434617.05 | 3316054.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 83 | | 434633.03 | | 3316004.44 | | 434639.59 | 3316009.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 84 | | 434641.19 | | 3315986.26 | | 434632.58 | 3316005.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н85У | | – | | – | | 434642.72 | 3315985.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 73 | | 434674.38 | | 3315997.47 | | 434674.38 | 3315997.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:30 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:30 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 3450 кв.м ± 12.05 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √3450 \* √((1 + 1.38²)/(2 \* 1.38)) = 12.05 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 3450 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:30 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:30 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:32 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 85 | | 434905.74 | | 3316159.08 | | 434906.42 | 3316161.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 86 | | 434918.72 | | 3316179.03 | | 434918.84 | 3316182.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 87 | | 434918.27 | | 3316185.14 | | 434918.22 | 3316188.19 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 88 | | 434915.28 | | 3316199.42 | | 434914.83 | 3316202.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 89 | | 434908.86 | | 3316219.69 | | 434907.85 | 3316222.46 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 90 | | 434881.58 | | 3316209.97 | | 434880.85 | 3316211.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 91 | | 434896.39 | | 3316177.67 | | 434896.56 | 3316180.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 92 | | 434899.50 | | 3316172.34 | | 434899.81 | 3316174.87 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 85 | | 434905.74 | | 3316159.08 | | 434906.42 | 3316161.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:32 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 109 | | | 110 | | 23.80 | | | – | | | – | |
| 110 | | | 111 | | 6.13 | | | – | | | – | |
| 111 | | | 112 | | 14.59 | | | – | | | – | |
| 112 | | | 113 | | 21.26 | | | – | | | – | |
| 113 | | | 106 | | 28.96 | | | – | | | – | |
| 106 | | | 107 | | 35.53 | | | – | | | – | |
| 107 | | | 108 | | 6.17 | | | – | | | – | |
| 108 | | | 109 | | 14.65 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:32 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1220 кв.м ± 7.37 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1220 \* √((1 + 1.60²)/(2 \* 1.60)) = 7.37 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1220 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:267 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:32 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:32 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:34 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 93 | | 434470.89 | | 3315925.13 | | 434469.87 | 3315927.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 94 | | 434458.62 | | 3315983.88 | | 434457.60 | 3315986.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 95 | | 434459.63 | | 3315994.71 | | 434458.61 | 3315996.89 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 96 | | 434458.94 | | 3315998.16 | | 434457.92 | 3316000.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 97 | | 434455.47 | | 3315998.14 | | 434454.45 | 3316000.32 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 98 | | 434452.92 | | 3316013.29 | | 434451.90 | 3316015.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 99 | | 434415.19 | | 3316004.94 | | 434414.17 | 3316007.12 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 100 | | 434417.56 | | 3315990.67 | | 434416.54 | 3315992.85 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 101 | | 434422.77 | | 3315965.75 | | 434421.75 | 3315967.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 102 | | 434433.73 | | 3315920.89 | | 434432.71 | 3315923.07 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 93 | | 434470.89 | | 3315925.13 | | 434469.87 | 3315927.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:34 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 122 | | | 123 | | 60.02 | | | – | | | – | |
| 123 | | | 124 | | 10.88 | | | – | | | – | |
| 124 | | | 125 | | 3.52 | | | – | | | – | |
| 125 | | | 126 | | 3.47 | | | – | | | – | |
| 126 | | | 127 | | 15.36 | | | – | | | – | |
| 127 | | | 128 | | 38.64 | | | – | | | – | |
| 128 | | | 129 | | 14.47 | | | – | | | – | |
| 129 | | | 130 | | 25.46 | | | – | | | – | |
| 130 | | | 131 | | 46.18 | | | – | | | – | |
| 131 | | | 122 | | 37.40 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:34 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 3404 кв.м ± 12.41 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √3404 \* √((1 + 1.66²)/(2 \* 1.66)) = 12.41 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 3404 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:121 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:34 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:34 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:38 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 103 | | 434759.85 | | 3316059.33 | | 434758.43 | 3316063.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 104 | | 434738.28 | | 3316118.37 | | 434738.28 | 3316118.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 105 | | 434716.72 | | 3316111.31 | | 434715.50 | 3316111.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 106 | | 434724.55 | | 3316090.55 | | 434723.00 | 3316089.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 107 | | 434721.88 | | 3316089.55 | | 434720.58 | 3316088.95 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 108 | | 434735.97 | | 3316053.09 | | 434735.17 | 3316052.74 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 109 | | 434736.85 | | 3316050.92 | | – | – | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 103 | | 434759.85 | | 3316059.33 | | 434758.43 | 3316063.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:38 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| н 1 | | | 4 | | 62.86 | | | – | | | – | |
| 4 | | | н 2 | | 22.69 | | | – | | | – | |
| н 2 | | | н 3 | | 22.19 | | | – | | | – | |
| н 3 | | | н 4 | | 2.85 | | | – | | | – | |
| н 4 | | | н 5 | | 39.09 | | | – | | | – | |
| н 5 | | | н 6 | | 2.34 | | | – | | | – | |
| н 6 | | | н 1 | | 24.49 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:38 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1524 кв.м ± 8.16 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1524 \* √((1 + 1.53²)/(2 \* 1.53)) = 8.16 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1524 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:162 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:38 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:38 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:43 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 119 | | 434603.61 | | 3315945.60 | | 434579.33 | 3315946.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 72 | | 434570.76 | | 3316010.09 | | 434574.15 | 3315957.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 71 | | 434544.67 | | 3316045.72 | | 434571.78 | 3315962.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 70 | | 434528.57 | | 3316034.47 | | 434545.85 | 3316010.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 69 | | 434543.15 | | 3316009.06 | | 434523.24 | 3316046.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 120 | | 434587.35 | | 3315937.89 | | 434506.32 | 3316036.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н121У | | – | | – | | 434521.45 | 3316008.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н122У | | – | | – | | 434528.05 | 3315996.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н123У | | – | | – | | 434560.17 | 3315938.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 119 | | 434603.61 | | 3315945.60 | | 434579.33 | 3315946.55 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:43 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:43 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2449 кв.м ± 10.27 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2449 \* √((1 + 1.48²)/(2 \* 1.48)) = 10.27 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2449 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:136 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:43 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:43 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:44 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 121 | | 434537.87 | | 3316054.02 | | 434530.91 | 3316062.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 122 | | 434526.90 | | 3316074.75 | | 434529.67 | 3316065.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 123 | | 434517.50 | | 3316069.64 | | 434520.34 | 3316083.46 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 124 | | 434528.47 | | 3316048.91 | | 434510.84 | 3316078.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н125У | | – | | – | | 434521.41 | 3316057.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 121 | | 434537.87 | | 3316054.02 | | 434530.91 | 3316062.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:44 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 32 | | | 33 | | 23.45 | | | – | | | – | |
| 33 | | | 34 | | 10.70 | | | – | | | – | |
| 34 | | | 35 | | 23.45 | | | – | | | – | |
| 35 | | | 32 | | 10.70 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:44 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 251 кв.м ± 3.22 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √251 \* √((1 + 1.29²)/(2 \* 1.29)) = 3.22 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 251 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0000000:1195 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:44 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:44 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:45 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 125 | | 434785.82 | | 3316064.01 | | 434785.82 | 3316064.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 126 | | 434784.35 | | 3316067.23 | | 434784.06 | 3316068.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 127 | | 434759.64 | | 3316125.61 | | 434759.64 | 3316125.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 104 | | 434738.28 | | 3316118.37 | | 434738.28 | 3316118.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 103 | | 434761.66 | | 3316054.37 | | 434758.43 | 3316063.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 128 | | 434762.88 | | 3316051.11 | | 434761.66 | 3316054.37 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н129У | | – | | – | | 434762.88 | 3316051.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 125 | | 434785.82 | | 3316064.01 | | 434785.82 | 3316064.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:45 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:45 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1685 кв.м ± 8.62 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1685 \* √((1 + 1.57²)/(2 \* 1.57)) = 8.62 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1681 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 4 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:161 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:45 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:45 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:50 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 129 | | 434702.80 | | 3316115.12 | | 434702.41 | 3316116.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 130 | | 434693.45 | | 3316137.76 | | 434693.30 | 3316138.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 131 | | 434681.11 | | 3316167.61 | | 434692.01 | 3316142.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 132 | | 434658.89 | | 3316156.60 | | 434681.83 | 3316168.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 133 | | 434658.18 | | 3316153.37 | | 434659.81 | 3316156.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 134 | | 434673.89 | | 3316108.66 | | 434658.84 | 3316153.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н135У | | – | | – | | 434659.81 | 3316150.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н136У | | – | | – | | 434662.92 | 3316139.78 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н137У | | – | | – | | 434674.62 | 3316109.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 129 | | 434702.80 | | 3316115.12 | | 434702.41 | 3316116.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:50 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:50 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1448 кв.м ± 7.77 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1448 \* √((1 + 1.34²)/(2 \* 1.34)) = 7.77 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1486 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 2 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:125,  35:14:0000000:1221 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:50 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:50 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:52 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 12 | | 434887.23 | | 3316217.63 | | 434886.84 | 3316218.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 11 | | 434878.68 | | 3316241.24 | | 434878.68 | 3316241.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 10 | | 434875.91 | | 3316247.47 | | 434875.91 | 3316247.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 9 | | 434872.10 | | 3316258.42 | | 434872.26 | 3316258.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 8 | | 434849.80 | | 3316248.92 | | 434871.74 | 3316259.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 135 | | 434859.08 | | 3316227.73 | | 434849.50 | 3316250.18 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 136 | | 434861.20 | | 3316219.67 | | 434859.45 | 3316227.57 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 137 | | 434863.36 | | 3316214.12 | | 434860.54 | 3316220.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 138 | | 434865.58 | | 3316208.68 | | 434864.84 | 3316209.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 12 | | 434887.23 | | 3316217.63 | | 434886.84 | 3316218.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:52 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:52 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1032 кв.м ± 6.58 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1032 \* √((1 + 1.36²)/(2 \* 1.36)) = 6.58 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1021 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 11 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:210,  35:14:0000000:1195 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:52 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:52 не соответствует площади ЕГРН .Площадь увеличена в процессе исправления реестровой ошибки в местоположении и площади данного земельного участка. Конфигурация данного участка так же изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:59 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 139 | | 434754.84 | | 3316133.17 | | 434754.36 | 3316133.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 140 | | 434729.97 | | 3316190.85 | | 434729.99 | 3316191.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 141 | | 434727.16 | | 3316196.46 | | 434727.59 | 3316196.19 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 142 | | 434709.32 | | 3316186.09 | | 434709.95 | 3316186.31 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 143 | | 434711.87 | | 3316181.33 | | 434712.39 | 3316181.21 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 144 | | 434704.78 | | 3316177.85 | | 434705.11 | 3316177.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 145 | | 434709.88 | | 3316168.30 | | 434707.44 | 3316173.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 146 | | 434711.00 | | 3316160.76 | | 434709.88 | 3316168.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 147 | | 434711.35 | | 3316160.81 | | 434710.16 | 3316164.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 148 | | 434712.67 | | 3316158.22 | | 434711.35 | 3316160.81 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 149 | | 434711.73 | | 3316157.98 | | 434712.44 | 3316158.17 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 150 | | 434712.10 | | 3316157.09 | | 434711.73 | 3316157.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 151 | | 434712.31 | | 3316156.35 | | 434712.10 | 3316157.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 152 | | 434713.05 | | 3316156.19 | | 434712.31 | 3316156.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 153 | | 434713.65 | | 3316154.40 | | 434713.05 | 3316156.19 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 154 | | 434724.64 | | 3316121.90 | | 434713.65 | 3316154.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н155У | | – | | – | | 434724.21 | 3316121.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 139 | | 434754.84 | | 3316133.17 | | 434754.36 | 3316133.08 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:59 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:59 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1936 кв.м ± 9.17 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1936 \* √((1 + 1.51²)/(2 \* 1.51)) = 9.17 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1936 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:114,  35:14:0000000:1221 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:59 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:59 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:60 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 155 | | 434516.54 | | 3316112.58 | | 434515.26 | 3316112.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н63У | | 434504.21 | | 3316141.39 | | 434503.53 | 3316141.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н62У | | 434482.02 | | 3316197.96 | | 434482.26 | 3316194.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 61 | | 434481.29 | | 3316199.74 | | 434480.24 | 3316196.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 156 | | 434478.70 | | 3316198.79 | | 434478.09 | 3316201.13 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 157 | | 434456.04 | | 3316190.41 | | 434474.39 | 3316199.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 158 | | 434468.38 | | 3316156.39 | | 434455.72 | 3316194.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 32 | | 434478.77 | | 3316130.20 | | 434454.47 | 3316193.60 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 31 | | 434487.40 | | 3316108.31 | | 434467.90 | 3316156.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 30 | | 434491.57 | | 3316097.63 | | 434478.97 | 3316129.67 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 29 | | 434500.98 | | 3316102.12 | | 434484.26 | 3316114.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 28 | | 434499.77 | | 3316104.64 | | 434489.47 | 3316101.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 27 | | 434516.54 | | 3316112.58 | | 434490.95 | 3316098.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н159У | | – | | – | | 434500.35 | 3316102.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н160У | | – | | – | | 434499.77 | 3316104.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 155 | | 434516.54 | | 3316112.58 | | 434515.26 | 3316112.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:60 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:60 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2682 кв.м ± 11.06 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2682 \* √((1 + 1.69²)/(2 \* 1.69)) = 11.06 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2682 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:117 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:60 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:60 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:61 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 159 | | 434720.71 | | 3316021.78 | | 434718.29 | 3316026.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 160 | | 434687.67 | | 3316098.64 | | 434685.84 | 3316101.66 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 161 | | 434662.71 | | 3316089.27 | | 434660.89 | 3316093.52 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 162 | | 434694.11 | | 3316010.13 | | 434668.14 | 3316072.71 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н163У | | – | | – | | 434680.74 | 3316042.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н164У | | – | | – | | 434692.85 | 3316013.04 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 159 | | 434720.71 | | 3316021.78 | | 434718.29 | 3316026.36 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:61 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:61 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2350 кв.м ± 10.15 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2350 \* √((1 + 1.54²)/(2 \* 1.54)) = 10.15 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2350 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:263 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:61 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:61 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:82 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 166 | | 434793.79 | | 3316263.06 | | 434798.27 | 3316262.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 167 | | 434782.44 | | 3316299.32 | | 434785.66 | 3316298.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 168 | | 434761.15 | | 3316291.05 | | 434759.45 | 3316288.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 169 | | 434755.98 | | 3316289.25 | | 434762.41 | 3316280.51 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 170 | | 434757.43 | | 3316284.07 | | 434752.51 | 3316276.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 171 | | 434749.75 | | 3316279.47 | | 434757.41 | 3316260.22 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 172 | | 434763.39 | | 3316245.72 | | 434763.26 | 3316247.43 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 166 | | 434793.79 | | 3316263.06 | | 434798.27 | 3316262.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:82 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 73 | | | 74 | | 37.99 | | | – | | | – | |
| 74 | | | 75 | | 22.84 | | | – | | | – | |
| 75 | | | 76 | | 5.47 | | | – | | | – | |
| 76 | | | 77 | | 5.38 | | | – | | | – | |
| 77 | | | 78 | | 8.95 | | | – | | | – | |
| 78 | | | 79 | | 36.40 | | | – | | | – | |
| 79 | | | 73 | | 35.00 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:82 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1410 кв.м ± 7.53 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1410 \* √((1 + 1.11²)/(2 \* 1.11)) = 7.53 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1410 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:237,  35:14:0000000:1221 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:82 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:82 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:83 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 173 | | 434631.21 | | 3316165.96 | | 434630.94 | 3316166.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 174 | | 434623.63 | | 3316186.50 | | 434624.99 | 3316184.90 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 175 | | 434608.53 | | 3316181.04 | | 434613.50 | 3316180.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 176 | | 434611.85 | | 3316172.88 | | 434614.87 | 3316177.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 177 | | 434583.38 | | 3316159.77 | | 434581.95 | 3316162.97 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 178 | | 434590.16 | | 3316144.46 | | 434582.78 | 3316161.41 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н179У | | – | | – | | 434589.56 | 3316146.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 173 | | 434631.21 | | 3316165.96 | | 434630.94 | 3316166.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:83 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:83 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 856 кв.м ± 5.93 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √856 \* √((1 + 1.26²)/(2 \* 1.26)) = 5.93 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 856 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:142 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:83 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:83 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:85 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 179 | | 434547.00 | | 3316208.38 | | 434546.95 | 3316209.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 180 | | 434544.49 | | 3316213.39 | | 434544.44 | 3316214.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 181 | | 434541.20 | | 3316211.70 | | 434541.15 | 3316212.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 182 | | 434543.72 | | 3316206.68 | | 434543.67 | 3316207.68 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 179 | | 434547.00 | | 3316208.38 | | 434546.95 | 3316209.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:85 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 86 | | | 89 | | 5.60 | | | – | | | – | |
| 89 | | | 88 | | 3.70 | | | – | | | – | |
| 88 | | | 87 | | 5.62 | | | – | | | – | |
| 87 | | | 86 | | 3.69 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:85 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 21 кв.м ± 0.92 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √21 \* √((1 + 1.16²)/(2 \* 1.16)) = 0.92 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 21 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:85 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:85 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:87 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 183 | | 434555.71 | | 3316229.74 | | 434558.86 | 3316229.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 184 | | 434556.52 | | 3316230.02 | | 434559.67 | 3316230.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 185 | | 434554.74 | | 3316234.55 | | 434557.89 | 3316234.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 186 | | 434545.27 | | 3316230.91 | | 434548.42 | 3316231.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 187 | | 434545.49 | | 3316230.33 | | 434548.64 | 3316230.42 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 188 | | 434547.09 | | 3316226.31 | | 434550.24 | 3316226.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 183 | | 434555.71 | | 3316229.74 | | 434558.86 | 3316229.83 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:87 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| 101 | | | 96 | | 0.86 | | | – | | | – | |
| 96 | | | 97 | | 4.87 | | | – | | | – | |
| 97 | | | 98 | | 10.15 | | | – | | | – | |
| 98 | | | 99 | | 0.62 | | | – | | | – | |
| 99 | | | 100 | | 4.33 | | | – | | | – | |
| 100 | | | 101 | | 9.28 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:87 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 50 кв.м ± 1.44 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √50 \* √((1 + 1.37²)/(2 \* 1.37)) = 1.44 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 50 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:87 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:87 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:92 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| Н155У | | 434724.64 | | 3316121.90 | | 434724.21 | 3316121.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 154 | | 434713.65 | | 3316154.40 | | 434713.65 | 3316154.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 153 | | 434712.30 | | 3316154.08 | | 434713.05 | 3316156.19 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 152 | | 434707.72 | | 3316165.55 | | 434712.31 | 3316156.35 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 189 | | 434703.77 | | 3316174.56 | | 434710.97 | 3316155.84 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 190 | | 434701.74 | | 3316173.47 | | 434708.77 | 3316164.00 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 191 | | 434700.70 | | 3316176.00 | | 434702.32 | 3316176.93 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 192 | | 434694.43 | | 3316172.64 | | 434686.46 | 3316169.23 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 193 | | 434686.72 | | 3316168.79 | | 434688.22 | 3316165.64 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 194 | | 434688.22 | | 3316165.64 | | 434685.76 | 3316164.45 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 195 | | 434685.76 | | 3316164.45 | | 434687.57 | 3316160.30 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 196 | | 434687.57 | | 3316160.30 | | 434689.97 | 3316154.86 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 197 | | 434689.97 | | 3316154.86 | | 434690.93 | 3316152.56 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 198 | | 434690.93 | | 3316152.56 | | 434696.73 | 3316139.48 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 130 | | 434696.79 | | 3316139.31 | | 434693.30 | 3316138.20 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 129 | | 434693.45 | | 3316137.76 | | 434702.41 | 3316116.59 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 199 | | 434702.80 | | 3316115.12 | | 434707.30 | 3316116.72 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н155У | | 434724.64 | | 3316121.90 | | 434724.21 | 3316121.61 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:92 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:92 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1247 кв.м ± 7.42 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1247 \* √((1 + 1.57²)/(2 \* 1.57)) = 7.42 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1247 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:118,  35:14:0000000:1221 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:92 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:92 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:93 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 200 | | 434583.70 | | 3316140.65 | | 434583.10 | 3316142.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 201 | | 434583.28 | | 3316141.74 | | 434582.68 | 3316143.38 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н179У | | 434590.16 | | 3316144.46 | | 434589.56 | 3316146.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 178 | | 434583.38 | | 3316159.77 | | 434582.78 | 3316161.41 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 202 | | 434577.24 | | 3316163.18 | | 434580.75 | 3316160.73 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 203 | | 434568.15 | | 3316185.39 | | 434569.41 | 3316185.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 204 | | 434554.42 | | 3316181.21 | | 434565.95 | 3316184.72 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 205 | | 434551.11 | | 3316179.40 | | 434562.06 | 3316183.53 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 206 | | 434546.87 | | 3316177.48 | | 434562.49 | 3316182.09 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 207 | | 434549.26 | | 3316170.04 | | 434557.81 | 3316180.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 208 | | 434549.40 | | 3316169.50 | | 434556.70 | 3316182.76 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 209 | | 434552.30 | | 3316161.37 | | 434546.20 | 3316177.49 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 210 | | 434555.98 | | 3316150.32 | | 434548.80 | 3316171.14 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 211 | | 434560.18 | | 3316139.92 | | 434551.70 | 3316163.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 212 | | 434563.08 | | 3316132.80 | | 434555.38 | 3316151.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 213 | | 434573.06 | | 3316135.41 | | 434559.58 | 3316141.56 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н214У | | – | | – | | 434562.48 | 3316134.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н215У | | – | | – | | 434568.34 | 3316135.01 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н216У | | – | | – | | 434572.46 | 3316137.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 200 | | 434583.70 | | 3316140.65 | | 434583.10 | 3316142.29 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:93 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:93 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 1248 кв.м ± 7.12 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √1248 \* √((1 + 1.19²)/(2 \* 1.19)) = 7.12 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 1248 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:133 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:93 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:93 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:206 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 48 | | 434549.21 | | 3316179.63 | | 434549.39 | 3316180.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 49 | | 434548.12 | | 3316182.50 | | 434548.30 | 3316183.34 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 50 | | 434543.09 | | 3316180.49 | | 434543.27 | 3316181.33 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 51 | | 434544.20 | | 3316177.56 | | 434544.38 | 3316178.40 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 48 | | 434549.21 | | 3316179.63 | | 434549.39 | 3316180.47 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:206 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| н 1 | | | н 2 | | 3.07 | | | – | | | – | |
| н 2 | | | н 3 | | 5.42 | | | – | | | – | |
| н 3 | | | н 4 | | 3.13 | | | – | | | – | |
| н 4 | | | н 1 | | 5.42 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:206 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 17 кв.м ± 0.83 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √17 \* √((1 + 1.24²)/(2 \* 1.24)) = 0.83 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 17 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:206 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:1 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:207 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 52 | | 434848.52 | | 3316104.21 | | 434847.29 | 3316105.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 53 | | 434838.96 | | 3316131.96 | | 434837.73 | 3316132.99 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 54 | | 434832.49 | | 3316129.62 | | 434831.26 | 3316130.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 55 | | 434822.33 | | 3316150.91 | | 434828.36 | 3316136.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 56 | | 434811.25 | | 3316143.01 | | 434821.10 | 3316151.94 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 57 | | 434829.22 | | 3316093.55 | | 434810.02 | 3316144.04 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н58У | | – | | – | | 434827.99 | 3316094.58 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 52 | | 434848.52 | | 3316104.21 | | 434847.29 | 3316105.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:207 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| н 1 | | | н 2 | | 29.35 | | | – | | | – | |
| н 2 | | | н 3 | | 6.88 | | | – | | | – | |
| н 3 | | | н 4 | | 23.59 | | | – | | | – | |
| н 4 | | | н 5 | | 13.61 | | | – | | | – | |
| н 5 | | | н 6 | | 52.62 | | | – | | | – | |
| н 6 | | | н 1 | | 22.05 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:207 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 995 кв.м ± 6.60 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √995 \* √((1 + 1.54²)/(2 \* 1.54)) = 6.60 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 995 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:207 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:207 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:238 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 58 | | 434536.90 | | 3316154.21 | | 434536.51 | 3316154.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 59 | | 434514.71 | | 3316210.79 | | 434515.34 | 3316209.19 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 60 | | 434482.02 | | 3316197.96 | | 434506.44 | 3316206.06 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 61 | | 434504.21 | | 3316141.39 | | 434480.24 | 3316196.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н62У | | – | | – | | 434482.26 | 3316194.25 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н63У | | – | | – | | 434503.53 | 3316141.27 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| Н64У | | – | | – | | 434527.04 | 3316150.70 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 58 | | 434536.90 | | 3316154.21 | | 434536.51 | 3316154.44 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:238 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:238 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 2134 кв.м ± 9.32 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √2134 \* √((1 + 1.21²)/(2 \* 1.21)) = 9.32 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 2134 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:238 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:238 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:266 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 62 | | 434861.59 | | 3316112.76 | | 434861.21 | 3316112.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 63 | | 434847.36 | | 3316144.28 | | 434847.46 | 3316144.50 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 64 | | 434837.42 | | 3316139.74 | | 434837.47 | 3316139.79 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 65 | | 434849.16 | | 3316105.80 | | 434848.56 | 3316106.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 62 | | 434861.59 | | 3316112.76 | | 434861.21 | 3316112.65 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:266 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| н 1 | | | н 2 | | 34.58 | | | – | | | – | |
| н 2 | | | н 3 | | 10.93 | | | – | | | – | |
| н 3 | | | н 4 | | 35.91 | | | – | | | – | |
| н 4 | | | н 1 | | 14.25 | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:266 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 441 кв.м ± 4.44 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √441 \* √((1 + 1.62²)/(2 \* 1.62)) = 4.44 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 441 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | – | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:266 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:266 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка изменилась не значительно. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:386 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 110 | | 434778.28 | | 3316323.76 | | 434778.33 | 3316323.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 111 | | 434771.33 | | 3316340.89 | | 434771.38 | 3316340.24 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 112 | | 434768.90 | | 3316344.04 | | 434768.95 | 3316343.39 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 113 | | 434747.05 | | 3316334.92 | | 434747.02 | 3316334.05 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 114 | | 434755.44 | | 3316314.40 | | 434755.49 | 3316313.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 110 | | 434778.28 | | 3316323.76 | | 434778.33 | 3316323.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:386 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:386 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 548 кв.м ± 4.68 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √548 \* √((1 + 1.06²)/(2 \* 1.06)) = 4.68 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 548 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:130,  35:14:0104003:149,  35:14:0000000:1221 | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:386 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:386 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения об уточняемых земельных участках, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях о местоположении их границ** | | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:387 | | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** – | | | | | | | | | | | **Зона №** – | |
| **Обозначение характерных точек границ** | | **Координаты, м** | | | | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек границ (Мt), с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | **Описание закрепления точки** |
| **содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | | **определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | |
| **X** | | **Y** | | **X** | **Y** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | **5** | | **6** | | **7** | **8** |
| 115 | | 434784.52 | | 3316302.75 | | 434784.57 | 3316302.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 116 | | 434786.45 | | 3316303.63 | | 434786.50 | 3316302.98 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 110 | | 434778.28 | | 3316323.76 | | 434778.33 | 3316323.11 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 114 | | 434755.44 | | 3316314.40 | | 434755.49 | 3316313.75 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 117 | | 434763.53 | | 3316294.61 | | 434763.58 | 3316293.96 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 118 | | 434777.97 | | 3316300.72 | | 434778.02 | 3316300.07 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| 115 | | 434784.52 | | 3316302.75 | | 434784.57 | 3316302.10 | | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | – |
| **2. Сведения о частях границ уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:387 | | | | | | | | | | | | |
| **Обозначение части границ** | | | | | **Горизонтальное проложение (S), м** | | | **Описание прохождения части границ** | | | **Сведения о согласовании местоположения границ (согласовано/спорное)** | |
| **от т.** | | | **до т.** | |
| **1** | | | **2** | | **3** | | | **4** | | | **5** | |
| – | | | – | | – | | | – | | | – | |
| **3. Сведения о характеристиках уточняемого земельного участка с кадастровым номером** 35:14:0104003:387 | | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | | |
| 1. | Адрес земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 1.1 | Сведения о местоположении земельного участка (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | | |
| 1.2 | Дополнительные сведения о местоположении земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 2. | Площадь земельного участка ± величина предельной погрешности определения (вычисления) площади (P ± ∆P), м2 | | | | | | | | | 527 кв.м ± 4.60 кв.м | | |
| 3. | Формула, примененная для вычисления предельной погрешности определения площади земельного участка с подставленными значениями (ΔР), м2 | | | | | | | | | ∆Р = 2 \* 0.10 \* √527 \* √((1 + 1.06²)/(2 \* 1.06)) = 4.60 | | |
| 4. | Площадь земельного участка согласно сведениям Единого государственного реестра недвижимости (Pкад), м2 | | | | | | | | | 527 | | |
| 5. | Оценка расхождения P и Pкад (P - Pкад), м2 | | | | | | | | | 0 | | |
| 6. | Предельные минимальный и максимальный размеры земельного участка (Pмин и Pмакс), м2 | | | | | | | | | – | | |
| 7. | Кадастровый номер или иной государственный учетный номер (инвентарный) объекта недвижимости, расположенного на земельном участке | | | | | | | | | 35:14:0104003:58, | | |
| 8. | Вид (виды) разрешенного использования | | | | | | | | | – | | |
| 8.1 | Дополнительные сведения об использовании земельного участка | | | | | | | | | – | | |
| 9. | Сведения о земельных участках (землях общего пользования, территории общего пользования), посредством которых обеспечивается доступ | | | | | | | | | – | | |
| 10. | Иные сведения | | | | | | | | | – | | |
| **4. Пояснения к сведениям об уточняемом земельном участке с кадастровым номером:** 35:14:0104003:387 | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Фактически занимаемая площадь земельного участка 35:14:0104003:387 соответствует площади ЕГРН . Конфигурация данного участка не изменилась. При проведении ККР были обнаружены признаки реестровой ошибки в местоположении данного участка и не совпадение его существующих на местности границ с границами имеющимися в ГКН. Фактически его границы определены по существующим заборам. А при первичных кадастровых работах границы данного участка определены со смещением. Поэтому было принято решение привести в соответствие границы. | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:96 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н699О | | – | – | – | 434828.22 | 3316154.82 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н700О | | – | – | – | 434825.31 | 3316162.12 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н701О | | – | – | – | 434818.43 | 3316159.35 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н702О | | – | – | – | 434821.15 | 3316152.18 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н699О | | – | – | – | 434828.22 | 3316154.82 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:96 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 4 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:96 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:98 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н703О | | – | – | – | 434466.23 | 3316038.45 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н704О | | – | – | – | 434463.53 | 3316045.02 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н705О | | – | – | – | 434445.28 | 3316038.32 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н706О | | – | – | – | 434447.61 | 3316031.34 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н703О | | – | – | – | 434466.23 | 3316038.45 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:98 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:239 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 25 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:98 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:99 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н707О | | – | – | – | 434690.69 | 3316204.00 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н708О | | – | – | – | 434687.09 | 3316210.74 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н709О | | – | – | – | 434679.34 | 3316206.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н710О | | – | – | – | 434682.93 | 3316199.46 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н707О | | – | – | – | 434690.69 | 3316204.00 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:99 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:80 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 12а д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:99 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:100 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н477О | | – | – | – | 434432.66 | 3316091.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н478О | | – | – | – | 434430.07 | 3316098.42 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н479О | | – | – | – | 434421.60 | 3316095.09 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н480О | | – | – | – | 434424.11 | 3316088.20 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н477О | | – | – | – | 434432.66 | 3316091.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:100 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:8 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 29 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:100 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:102 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н481О | | – | – | – | 434786.85 | 3316121.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н482О | | – | – | – | 434783.31 | 3316130.30 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н483О | | – | – | – | 434773.72 | 3316126.87 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н484О | | – | – | – | 434775.39 | 3316123.19 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н485О | | – | – | – | 434773.33 | 3316122.44 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н486О | | – | – | – | 434775.58 | 3316117.01 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н481О | | – | – | – | 434786.85 | 3316121.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:102 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:9 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 5 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:102 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:103 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н487О | | – | – | – | 434752.28 | 3316316.49 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н488О | | – | – | – | 434746.17 | 3316329.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н489О | | – | – | – | 434737.41 | 3316325.94 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н490О | | – | – | – | 434743.60 | 3316312.46 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н487О | | – | – | – | 434752.28 | 3316316.49 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:103 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:18 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 7 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:103 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:104 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н491О | | – | – | – | 434542.52 | 3316041.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н492О | | – | – | – | 434537.48 | 3316049.98 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н493О | | – | – | – | 434528.83 | 3316044.46 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н494О | | – | – | – | 434533.62 | 3316036.48 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н491О | | – | – | – | 434542.52 | 3316041.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:104 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:3 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 15 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:104 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:105 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н495О | | – | – | – | 434491.41 | 3316010.26 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н496О | | – | – | – | 434486.90 | 3316019.40 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н497О | | – | – | – | 434476.83 | 3316014.41 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н498О | | – | – | – | 434481.21 | 3316004.91 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н495О | | – | – | – | 434491.41 | 3316010.26 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:105 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:41 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 18 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:105 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:106 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н499О | | – | – | – | 434509.68 | 3316019.93 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н500О | | – | – | – | 434503.48 | 3316030.14 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н501О | | – | – | – | 434494.96 | 3316024.55 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н502О | | – | – | – | 434501.09 | 3316014.42 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н499О | | – | – | – | 434509.68 | 3316019.93 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:106 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:35 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 17 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:106 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:107 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н503О | | – | – | – | 434440.19 | 3316196.76 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н504О | | – | – | – | 434437.18 | 3316205.48 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н505О | | – | – | – | 434429.66 | 3316202.91 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н506О | | – | – | – | 434432.79 | 3316194.04 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н503О | | – | – | – | 434440.19 | 3316196.76 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:107 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:53 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 19 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:107 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:108 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н507О | | – | – | – | 434860.53 | 3316304.14 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н508О | | – | – | – | 434855.30 | 3316315.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н509О | | – | – | – | 434848.94 | 3316312.03 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н510О | | – | – | – | 434854.46 | 3316301.06 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н507О | | – | – | – | 434860.53 | 3316304.14 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:108 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:16:0104003:13 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 4 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:108 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:109 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н511О | | – | – | – | 434819.83 | 3316284.39 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н512О | | – | – | – | 434815.48 | 3316293.87 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н513О | | – | – | – | 434809.50 | 3316291.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н514О | | – | – | – | 434813.82 | 3316281.77 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н511О | | – | – | – | 434819.83 | 3316284.39 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:109 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:15 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 8 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:109 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:110 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н515О | | – | – | – | 434862.55 | 3316367.22 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н516О | | – | – | – | 434858.89 | 3316376.54 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н517О | | – | – | – | 434852.04 | 3316373.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н518О | | – | – | – | 434855.66 | 3316364.35 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н515О | | – | – | – | 434862.55 | 3316367.22 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:110 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:71 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 2 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:110 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:111 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н519О | | – | – | – | 434804.95 | 3316209.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н520О | | – | – | – | 434801.88 | 3316217.61 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н521О | | – | – | – | 434795.37 | 3316215.02 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н522О | | – | – | – | 434798.70 | 3316207.38 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н519О | | – | – | – | 434804.95 | 3316209.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:111 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:69 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 9 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:111 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:112 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н523О | | – | – | – | 434762.72 | 3316183.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н524О | | – | – | – | 434755.82 | 3316196.40 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н525О | | – | – | – | 434747.85 | 3316192.19 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н526О | | – | – | – | 434754.59 | 3316179.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н523О | | – | – | – | 434762.72 | 3316183.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:112 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:20 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 13 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:112 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:113 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н527О | | – | – | – | 434785.15 | 3316194.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н528О | | – | – | – | 434782.29 | 3316201.17 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н529О | | – | – | – | 434775.07 | 3316198.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н530О | | – | – | – | 434778.04 | 3316191.37 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н527О | | – | – | – | 434785.15 | 3316194.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:113 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:57 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 11 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:113 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:114 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н531О | | – | – | – | 434728.42 | 3316174.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н532О | | – | – | – | 434725.49 | 3316180.30 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н533О | | – | – | – | 434719.49 | 3316177.41 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н534О | | – | – | – | 434722.46 | 3316171.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н531О | | – | – | – | 434728.42 | 3316174.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:114 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:59 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 15 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:114 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:115 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н535О | | – | – | – | 434647.60 | 3316131.20 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н536О | | – | – | – | 434643.53 | 3316142.31 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н537О | | – | – | – | 434637.82 | 3316140.22 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н538О | | – | – | – | 434642.16 | 3316129.10 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н535О | | – | – | – | 434647.60 | 3316131.20 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:115 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:12 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 21 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:115 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:116 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н539О | | – | – | – | 434628.56 | 3316118.53 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н540О | | – | – | – | 434622.05 | 3316133.21 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н541О | | – | – | – | 434616.02 | 3316130.33 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н542О | | – | – | – | 434622.66 | 3316115.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н539О | | – | – | – | 434628.56 | 3316118.53 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:116 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:68 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 23 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:116 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:117 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н543О | | – | – | – | 434501.28 | 3316124.95 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н544О | | – | – | – | 434496.88 | 3316134.63 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н545О | | – | – | – | 434489.86 | 3316131.52 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н546О | | – | – | – | 434494.12 | 3316121.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н543О | | – | – | – | 434501.28 | 3316124.95 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:117 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:60 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 24 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:117 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:118 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н547О | | – | – | – | 434706.73 | 3316164.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н548О | | – | – | – | 434703.07 | 3316171.68 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н549О | | – | – | – | 434689.37 | 3316165.23 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н550О | | – | – | – | 434692.73 | 3316157.91 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н547О | | – | – | – | 434706.73 | 3316164.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:118 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:92 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 13 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:118 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:119 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н551О | | – | – | – | 434872.46 | 3316343.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н552О | | – | – | – | 434868.65 | 3316351.76 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н553О | | – | – | – | 434860.00 | 3316347.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н554О | | – | – | – | 434863.98 | 3316339.27 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н551О | | – | – | – | 434872.46 | 3316343.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:119 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:212 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 1 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:119 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:120 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н555О | | – | – | – | 434801.14 | 3316336.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н556О | | – | – | – | 434795.36 | 3316350.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н557О | | – | – | – | 434788.66 | 3316347.41 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н558О | | – | – | – | 434794.60 | 3316333.80 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н555О | | – | – | – | 434801.14 | 3316336.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:120 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:2 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 5 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:120 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:121 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н559О | | – | – | – | 434443.45 | 3316000.81 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н560О | | – | – | – | 434441.08 | 3316010.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н561О | | – | – | – | 434430.80 | 3316008.00 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н562О | | – | – | – | 434433.06 | 3315998.27 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н559О | | – | – | – | 434443.45 | 3316000.81 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:121 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:34 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 20 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:121 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:124 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н563О | | – | – | – | 434733.97 | 3316243.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н564О | | – | – | – | 434728.30 | 3316256.20 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н565О | | – | – | – | 434724.10 | 3316254.43 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н566О | | – | – | – | 434725.42 | 3316250.94 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н567О | | – | – | – | 434714.59 | 3316245.76 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н568О | | – | – | – | 434719.14 | 3316236.66 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н563О | | – | – | – | 434733.97 | 3316243.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:124 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:70 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 12 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:124 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:125 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н569О | | – | – | – | 434678.78 | 3316150.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н570О | | – | – | – | 434675.32 | 3316157.62 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н571О | | – | – | – | 434666.91 | 3316153.74 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н572О | | – | – | – | 434670.36 | 3316146.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н569О | | – | – | – | 434678.78 | 3316150.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:125 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:50 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 19 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:125 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:126 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н573О | | – | – | – | 434860.40 | 3316176.89 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н574О | | – | – | – | 434856.73 | 3316186.61 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н575О | | – | – | – | 434855.14 | 3316186.11 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н576О | | – | – | – | 434853.08 | 3316190.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н577О | | – | – | – | 434845.33 | 3316187.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н578О | | – | – | – | 434850.33 | 3316175.03 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н579О | | – | – | – | 434854.50 | 3316176.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н580О | | – | – | – | 434855.14 | 3316174.95 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н573О | | – | – | – | 434860.40 | 3316176.89 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:126 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:47 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 3 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:126 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:127 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н581О | | – | – | – | 434574.16 | 3316061.32 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н582О | | – | – | – | 434569.04 | 3316072.44 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н583О | | – | – | – | 434560.14 | 3316068.13 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н584О | | – | – | – | 434562.90 | 3316061.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н585О | | – | – | – | 434561.59 | 3316061.19 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н586О | | – | – | – | 434563.94 | 3316056.37 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н581О | | – | – | – | 434574.16 | 3316061.32 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:127 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:26 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский муниципальный район, Пятовское сельское поселение, Глубокое поселок, Скребеховская улица, 13 дом | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:127 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:128 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н587О | | – | – | – | 434720.81 | 3316093.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н588О | | – | – | – | 434716.26 | 3316106.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н589О | | – | – | – | 434706.90 | 3316103.66 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н590О | | – | – | – | 434711.21 | 3316090.22 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н587О | | – | – | – | 434720.81 | 3316093.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:128 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:33 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 8 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:128 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:129 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н591О | | – | – | – | 434840.18 | 3316294.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н592О | | – | – | – | 434835.47 | 3316304.12 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н593О | | – | – | – | 434829.95 | 3316301.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н594О | | – | – | – | 434834.32 | 3316291.76 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н591О | | – | – | – | 434840.18 | 3316294.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:129 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:11 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 6 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:129 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:130 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н595О | | – | – | – | 434775.32 | 3316326.36 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н596О | | – | – | – | 434769.59 | 3316339.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н597О | | – | – | – | 434761.60 | 3316336.18 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н598О | | – | – | – | 434766.83 | 3316323.11 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н595О | | – | – | – | 434775.32 | 3316326.36 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:130 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:386 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 6 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:130 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:131 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н599О | | – | – | – | 434414.26 | 3315972.77 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н600О | | – | – | – | 434412.89 | 3315980.54 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н601О | | – | – | – | 434403.53 | 3315978.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н602О | | – | – | – | 434404.89 | 3315971.04 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н599О | | – | – | – | 434414.26 | 3315972.77 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:131 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:39 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 21 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:131 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:132 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н603О | | – | – | – | 434821.75 | 3316349.08 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н604О | | – | – | – | 434817.27 | 3316359.56 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н605О | | – | – | – | 434809.35 | 3316356.03 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н606О | | – | – | – | 434813.87 | 3316345.56 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н603О | | – | – | – | 434821.75 | 3316349.08 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:132 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:37 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 4 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:132 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:133 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н607О | | – | – | – | 434575.69 | 3316147.79 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н608О | | – | – | – | 434571.52 | 3316158.14 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н609О | | – | – | – | 434555.70 | 3316151.89 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н610О | | – | – | – | 434559.92 | 3316141.71 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н607О | | – | – | – | 434575.69 | 3316147.79 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:133 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:93 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский муниципальный район, Глубокое поселок, Заводская улица, 18 дом | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:133 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:135 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н611О | | – | – | – | 434842.09 | 3316354.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н612О | | – | – | – | 434836.84 | 3316367.58 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н613О | | – | – | – | 434830.26 | 3316364.97 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н614О | | – | – | – | 434835.21 | 3316352.01 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н611О | | – | – | – | 434842.09 | 3316354.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:135 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:55 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 3 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:135 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:136 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н615О | | – | – | – | 434526.27 | 3316036.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н616О | | – | – | – | 434522.05 | 3316042.54 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н617О | | – | – | – | 434512.42 | 3316036.44 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н618О | | – | – | – | 434516.59 | 3316029.97 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н615О | | – | – | – | 434526.27 | 3316036.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:136 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:43 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 16 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:136 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:137 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н619О | | – | – | – | 434417.85 | 3316059.54 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н620О | | – | – | – | 434412.94 | 3316075.30 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н621О | | – | – | – | 434402.87 | 3316071.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н622О | | – | – | – | 434408.19 | 3316056.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н619О | | – | – | – | 434417.85 | 3316059.54 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:137 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:16 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 30 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:137 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:138 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н623О | | – | – | – | 434851.95 | 3316231.50 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н624О | | – | – | – | 434848.05 | 3316239.94 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н625О | | – | – | – | 434841.96 | 3316237.08 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н626О | | – | – | – | 434845.61 | 3316228.81 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н623О | | – | – | – | 434851.95 | 3316231.50 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:138 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:51 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 5 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:138 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:140 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н627О | | – | – | – | 434662.71 | 3316079.11 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н628О | | – | – | – | 434659.35 | 3316089.69 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н629О | | – | – | – | 434650.69 | 3316086.89 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н630О | | – | – | – | 434653.90 | 3316076.16 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н627О | | – | – | – | 434662.71 | 3316079.11 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:140 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:7 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 10 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:140 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:141 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н631О | | – | – | – | 434674.45 | 3316288.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н632О | | – | – | – | 434669.72 | 3316299.24 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н633О | | – | – | – | 434663.76 | 3316296.68 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н634О | | – | – | – | 434666.07 | 3316291.18 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н635О | | – | – | – | 434663.91 | 3316290.40 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н636О | | – | – | – | 434666.20 | 3316284.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н631О | | – | – | – | 434674.45 | 3316288.25 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:141 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:54 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 10 д | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:141 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:142 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н637О | | – | – | – | 434615.82 | 3316164.17 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н638О | | – | – | – | 434612.62 | 3316172.02 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н639О | | – | – | – | 434604.06 | 3316168.49 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н640О | | – | – | – | 434607.10 | 3316160.52 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н637О | | – | – | – | 434615.82 | 3316164.17 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:142 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:83 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 16 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:142 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:144 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н641О | | – | – | – | 434883.01 | 3316191.24 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н642О | | – | – | – | 434877.08 | 3316202.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н643О | | – | – | – | 434865.24 | 3316197.11 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н644О | | – | – | – | 434870.87 | 3316185.28 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н641О | | – | – | – | 434883.01 | 3316191.24 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:144 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:46 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, 2 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:144 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:145 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н645О | | – | – | – | 434828.45 | 3316216.04 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н646О | | – | – | – | 434823.06 | 3316228.32 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н647О | | – | – | – | 434817.00 | 3316225.55 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н648О | | – | – | – | 434819.10 | 3316220.49 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н649О | | – | – | – | 434816.54 | 3316219.22 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н650О | | – | – | – | 434818.19 | 3316215.16 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н651О | | – | – | – | 434821.36 | 3316216.46 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н652О | | – | – | – | 434822.41 | 3316213.66 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н645О | | – | – | – | 434828.45 | 3316216.04 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:145 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:10 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 7 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:145 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:147 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н715О | | – | – | – | 434580.72 | 3316174.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н716О | | – | – | – | 434578.58 | 3316180.13 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н717О | | – | – | – | 434573.45 | 3316178.05 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н718О | | – | – | – | 434575.78 | 3316172.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н715О | | – | – | – | 434580.72 | 3316174.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:147 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Сооружение | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:147 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:148 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н719О | | – | – | – | 434576.98 | 3316185.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н720О | | – | – | – | 434574.82 | 3316190.51 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н721О | | – | – | – | 434569.02 | 3316187.57 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н722О | | – | – | – | 434571.06 | 3316183.03 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н719О | | – | – | – | 434576.98 | 3316185.67 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:148 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Сооружение | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:148 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:151 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н653О | | – | – | – | 434607.38 | 3316010.43 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н654О | | – | – | – | 434606.74 | 3316012.07 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н655О | | – | – | – | 434605.38 | 3316011.47 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н656О | | – | – | – | 434606.00 | 3316009.85 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н653О | | – | – | – | 434607.38 | 3316010.43 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:151 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, б/н | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:151 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:152 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н657О | | – | – | – | 434695.04 | 3316295.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н658О | | – | – | – | 434690.71 | 3316307.75 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н659О | | – | – | – | 434684.38 | 3316305.23 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н660О | | – | – | – | 434688.89 | 3316292.98 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н657О | | – | – | – | 434695.04 | 3316295.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:152 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:49 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 9 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:152 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:154 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н661О | | – | – | – | 434626.69 | 3316268.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н662О | | – | – | – | 434622.30 | 3316279.88 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н663О | | – | – | – | 434606.66 | 3316273.73 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н664О | | – | – | – | 434611.05 | 3316262.65 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н661О | | – | – | – | 434626.69 | 3316268.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:154 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Заводская ул, 12 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:154 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:155 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н665О | | – | – | – | 434592.58 | 3316255.36 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н666О | | – | – | – | 434588.11 | 3316266.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н667О | | – | – | – | 434572.62 | 3316259.79 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н668О | | – | – | – | 434577.15 | 3316249.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н665О | | – | – | – | 434592.58 | 3316255.36 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:155 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:91 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Заводская ул, 13 д | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:155 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:156 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н669О | | – | – | – | 434417.52 | 3316185.16 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н670О | | – | – | – | 434417.04 | 3316187.80 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н671О | | – | – | – | 434418.96 | 3316188.24 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н672О | | – | – | – | 434417.46 | 3316195.87 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н673О | | – | – | – | 434416.15 | 3316195.65 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н674О | | – | – | – | 434415.64 | 3316198.29 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н675О | | – | – | – | 434406.41 | 3316196.69 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н676О | | – | – | – | 434408.68 | 3316183.71 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н669О | | – | – | – | 434417.52 | 3316185.16 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:156 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Заводская ул, 21 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:156 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:159 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н677О | | – | – | – | 434565.85 | 3316040.73 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н678О | | – | – | – | 434562.27 | 3316047.13 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н679О | | – | – | – | 434556.26 | 3316043.69 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н680О | | – | – | – | 434559.68 | 3316037.30 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н677О | | – | – | – | 434565.85 | 3316040.73 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:159 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:5 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Скребеховская ул, 14 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:159 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:161 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н681О | | – | – | – | 434764.35 | 3316113.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н682О | | – | – | – | 434760.80 | 3316122.56 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н683О | | – | – | – | 434754.06 | 3316119.92 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н684О | | – | – | – | 434757.48 | 3316111.24 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н681О | | – | – | – | 434764.35 | 3316113.99 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:161 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:45 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Скребеховская ул, 6 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:161 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:162 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н685О | | – | – | – | 434741.03 | 3316106.27 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н686О | | – | – | – | 434738.22 | 3316113.60 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н687О | | – | – | – | 434729.32 | 3316110.26 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н688О | | – | – | – | 434731.95 | 3316102.95 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н685О | | – | – | – | 434741.03 | 3316106.27 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:162 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:38 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Тотьма г, Скребеховская ул, 7 д. | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:162 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:210 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н689О | | – | – | – | 434876.83 | 3316237.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н690О | | – | – | – | 434870.86 | 3316251.00 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н691О | | – | – | – | 434863.85 | 3316247.97 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н692О | | – | – | – | 434867.21 | 3316239.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н693О | | – | – | – | 434864.71 | 3316238.66 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н694О | | – | – | – | 434867.36 | 3316232.98 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н689О | | – | – | – | 434876.83 | 3316237.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:210 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:52 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое, Пятовское пос, Центральная ул, 3 д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:210 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:388 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н695О | | – | – | – | 434597.47 | 3316072.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н696О | | – | – | – | 434593.31 | 3316081.18 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н697О | | – | – | – | 434583.40 | 3316076.38 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н698О | | – | – | – | 434587.49 | 3316067.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н695О | | – | – | – | 434597.47 | 3316072.84 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:388 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:28 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Скребеховская ул, д12 д | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:388 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Описание местоположения зданий, сооружений,**  **объектов незавершенного строительства на земельном участке** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104004:384 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | | **Содержатся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | **Метод определения координат** | | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt,), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** |
| **Координаты, м** | | **Радиус, м** | **Координаты, м** | | **Радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | **Y** | **R** |
| **1** | | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | | **9** |
| н711О | | – | – | – | 434636.02 | 3316222.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н712О | | – | – | – | 434633.00 | 3316230.59 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н713О | | – | – | – | 434599.90 | 3316217.96 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н714О | | – | – | – | 434602.66 | 3316210.09 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| н711О | | – | – | – | 434636.02 | 3316222.83 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 |
| **2. Сведения о характеристиках объекта недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104004:384 | | | | | | | | | | | |
| **№ п/п** | **Наименование характеристики** | | | | | | | | | **Значение характеристики** | |
| **1** | **2** | | | | | | | | | **3** | |
| 1. | Вид объекта недвижимости | | | | | | | | | Здание | |
| 2. | Ранее присвоенный государственный учетный номер (инвентарный) здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | – | |
| 3. | Кадастровый номер земельного участка (земельных участков), в границах которого (которых) расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003:88 | |
| 4. | Уникальный учетный номер кадастрового квартала, в границах которого расположены здание, сооружение, объект незавершенного строительства | | | | | | | | | 35:14:0104003 | |
| 5. | Адрес здания, сооружения, объекта незавершенного строительства | | | | | | | | | Вологодская обл, Тотемский р-н, Глубокое п, Центральная ул, 14а д | |
| 5.1 | Сведения о местоположении здания, сооружения, объекта незавершенного строительства (при отсутствии адреса) в структурированном в соответствии с федеральной информационной адресной системой виде | | | | | | | | | – | |
| 5.2 | Дополнительные сведения о местоположении | | | | | | | | | – | |
| 6. | Иные сведения | | | | | | | | | – | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104004:384 | | | | | | | | | | | |
| 1. | – | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях**  **об описании их местоположения** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура** – | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) | | | | | |  |
| **с кадастровым номером** 35:14:0104003:211 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | |
| **координаты, м** | | **радиус, м** | **координаты, м** | | | **радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | |
| 723 | 434468.29 | 3316003.19 | – | 434467.38 | | 3316004.69 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 724 | 434466.09 | 3316011.83 | – | 434465.18 | | 3316013.33 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 725 | 434456.82 | 3316009.48 | – | 434455.91 | | 3316010.98 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 726 | 434458.30 | 3316003.65 | – | 434457.39 | | 3316005.15 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 727 | 434464.74 | 3316005.27 | – | 434463.83 | | 3316006.77 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 728 | 434465.45 | 3316002.46 | – | 434464.54 | | 3316003.96 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 729 | 434468.29 | 3316003.19 | – | 434467.38 | | 3316004.69 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| **2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:211 | | | | | | | | | | | |
| 1.– | | | | | | | | | | | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:211 | | | | | | | | | | | |
| 1. – | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Сведения о зданиях, сооружениях, объектах незавершенного строительства, необходимые для исправления реестровых ошибок в сведениях**  **об описании их местоположения** | | | | | | | | | | | |
| **1. Сведения о характерных точках контура** – | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | вид объекта недвижимости (здание, сооружение, объект незавершенного строительства) | | | | | |  |
| **с кадастровым номером** 35:14:0104003:237 | | | | | | | | | | | |
| **Система координат** МСК-35, зона 3 | | | | | | | | | **Зона №** 3 | | |
| **Обозначение характерных точек контура** | **Содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости** | | | **Определены в ходе выполнения комплексных кадастровых работ** | | | | **Метод определения координат** | | **Формулы, примененные для расчета средней квадратической погрешности определения координат характерных точек (Mt), м, с подставленными в такие формулы значениями и итоговые (вычисленные) значения Мt, м** | |
| **координаты, м** | | **радиус, м** | **координаты, м** | | | **радиус, м** |
| **X** | **Y** | **R** | **X** | | **Y** | **R** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | | **9** | |
| 730 | 434788.66 | 3316268.40 | – | 434791.89 | | 3316270.23 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 731 | 434783.60 | 3316279.85 | – | 434787.21 | | 3316280.23 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 732 | 434772.09 | 3316274.77 | – | 434776.42 | | 3316275.40 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 733 | 434777.15 | 3316263.31 | – | 434781.06 | | 3316265.12 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| 730 | 434788.66 | 3316268.40 | – | 434791.89 | | 3316270.23 | – | Метод спутниковых геодезических измерений (определений) | | Mt=√(0.07²+0.07²)=0.10 | |
| **2. Иные сведения об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:237 | | | | | | | | | | | |
| 1.– | | | | | | | | | | | |
| **3. Пояснения к сведениям об объекте недвижимости с кадастровым номером** 35:14:0104003:237 | | | | | | | | | | | |
| 1. – | | | | | | | | | | | |

|  |
| --- |
|  |
| Лист 1  Лист 2  Лист 3  Лист 4  н214У  н215У  н216У  н217У  н218У  н219У  н220У  н221У  н222У  н223У  н224У  н225У  **:10**  н226У  н227У  н228У  н229У  н230У  н231У  н232У  н233У  **:11**  н234У  н235У  н236У  н237У  н238У  н239У  н240У  н241У  н242У  н243У  н244У  н245У  **:12**  н246У  н247У  н248У  **:13**  н249У  н250У  н251У  н252У  н253У  н254У  **:14**  н255У  н256У  **:15**  н257У  н258У  117  114  113  н259У  н260У  н261У  **:18**  н262У  н263У  **:2**  н264У  н265У  н266У  н267У  н268У  н269У  н270У  140  139  **:20**  н271У  н272У  н273У  н274У  **:21**  н275У  н276У  н277У  н278У  н279У  **:212**  н280У  н281У  н282У  н283У  н284У  **:22**  н285У  н286У  н287У  н288У  н289У  н290У  **:23**  60  н291У  н292У  156  61  **:24**  н293У  н294У  н295У  н296У  н297У  н298У  н299У  н300У  н301У  н302У  н303У  н304У  н305У  н306У  **:26**  н307У  н308У  н309У  н310У  н311У  н312У  **:27**  84  83  82  81  80  79  78  н313У  н314У  н315У  н316У  н317У  н318У  н319У  н320У  н321У  **:28**  н322У  н323У  н324У  н325У  н326У  н327У  **:29**  н328У  н329У  н330У  н331У  н332У  н333У  н334У  н335У  **:31**  н336У  108  107  106  105  160  159  н337У  **:33**  Н122У  Н121У  120  н338У  н339У  н340У  н341У  н342У  **:35**  н343У  н344У  н345У  н346У  н347У  н348У  н349У  **:36**  н350У  **:37**  н351У  н352У  н353У  н354У  н355У  н356У  н357У  **:4**  н358У  н359У  н360У  **:40**  н361У  н362У  н363У  н364У  н365У  н366У  **:41**  н367У  98  97  96  95  94  93  н368У  **:42**  н369У  85  92  91  90  н370У  н371У  н372У  **:46**  н373У  н374У  н375У  н376У  н377У  н378У  н379У  63  62  н380У  **:47**  н381У  н382У  н383У  н384У  н385У  н386У  н387У  н388У  н389У  н390У  н391У  н392У  н393У  н394У  **:48**  н395У  н396У  н397У  **:49**  н398У  н399У  68  67  66  н400У  **:5**  138  137  136  135  н401У  н402У  н403У  н404У  **:51**  34  33  32  158  н405У  н406У  н407У  н408У  н409У  н410У  н411У  н412У  40  **:53**  н413У  н414У  **:55**  н415У  45  44  43  42  41  н416У  н417У  н418У  н419У  н420У  14  13  **:56**  н421У  н422У  н423У  **:57**  **:6**  н424У  **:62**  н425У  н426У  н427У  н428У  н429У  н430У  н431У  н432У  174  173  **:63**  н433У  н434У  н435У  н436У  н437У  н438У  н439У  **:64**  Н123У  **:65**  н440У  н441У  н442У  н443У  н444У  **:66**  н445У  Н64У  Н63У  155  н446У  **:67**  н447У  н448У  **:68**  **:69**  н449У  н450У  н451У  н452У  н453У  171  170  н454У  **:70**  н455У  н456У  н457У  **:71**  н458У  н459У  н460У  **:79**  18  17  н461У  н462У  16  15  н463У  **:8**  н464У  н465У  н466У  н467У  н468У  н469У  **:84**  н470У  н471У  н472У  н473У  н474У  н475У  н476У  127  126  **:9**  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  **:1**  19  20  21  22  23  24  25  Н26У  Н27У  Н28У  Н29У  **:16**  26  27  28  29  30  31  35  36  37  **:17**  38  39  46  47  **:19**  48  49  50  51  **:206**  52  53  54  55  56  57  Н58У  **:207**  58  59  Н62У  **:238**  64  65  **:266**  69  70  71  72  **:3**  73  74  75  76  77  Н85У  **:30**  86  87  88  89  **:32**  99  100  101  102  **:34**  103  104  **:38**  110  111  112  **:386**  115  116  118  **:387**  119  **:43**  121  122  123  124  Н125У  **:44**  125  128  Н129У  **:45**  129  130  131  132  133  134  Н135У  Н136У  Н137У  **:50**  **:52**  141  142  143  144  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  Н155У  **:59**  157  Н159У  Н160У  **:60**  161  162  Н163У  Н164У  **:61**  163  164  165  **:7**  166  167  168  169  172  **:82**  175  176  177  178  Н179У  **:83**  179  180  181  182  **:85**  183  184  185  186  187  188  **:87**  189  190  191  192  193  194  195  196  197  198  199  **:92**  200  201  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212  213  Н214У  Н215У  Н216У  **:93**  н477О  н478О  н479О  н480О  **:100**  н481О  н482О  н483О  н484О  н485О  н486О  **:102**  н487О  н488О  н489О  н490О  **:103**  н491О  н492О  н493О  н494О  **:104**  н495О  н496О  н497О  н498О  **:105**  н499О  н500О  н501О  н502О  **:106**  н503О  н504О  н505О  н506О  **:107**  н507О  н508О  н509О  н510О  **:108**  н511О  н512О  н513О  н514О  **:109**  н515О  н516О  н517О  н518О  **:110**  н519О  н520О  н521О  н522О  **:111**  н523О  н524О  н525О  н526О  **:112**  н527О  н528О  н529О  н530О  **:113**  н531О  н532О  н533О  н534О  **:114**  н535О  н536О  н537О  н538О  **:115**  н539О  н540О  н541О  н542О  **:116**  н543О  н544О  н545О  н546О  **:117**  н547О  н548О  н549О  н550О  **:118**  н551О  н552О  н553О  н554О  **:119**  н555О  н556О  н557О  н558О  **:120**  н559О  н560О  н561О  н562О  **:121**  н563О  н564О  н565О  н566О  н567О  н568О  **:124**  н569О  н570О  н571О  н572О  **:125**  н573О  н574О  н575О  н576О  н577О  н578О  н579О  н580О  **:126**  н581О  н582О  н583О  н584О  н585О  н586О  **:127**  н587О  н588О  н589О  н590О  **:128**  н591О  н592О  н593О  н594О  **:129**  н595О  н596О  н597О  н598О  **:130**  н599О  н600О  н601О  н602О  **:131**  н603О  н604О  н605О  н606О  **:132**  н607О  н608О  н609О  н610О  **:133**  н611О  н612О  н613О  н614О  **:135**  н615О  н616О  н617О  н618О  **:136**  н619О  н620О  н621О  н622О  **:137**  н623О  н624О  н625О  н626О  **:138**  н627О  н628О  н629О  н630О  **:140**  н631О  н632О  н633О  н634О  н635О  н636О  **:141**  н637О  н638О  н639О  н640О  **:142**  н641О  н642О  н643О  н644О  **:144**  н645О  н646О  н647О  н648О  н649О  н650О  н651О  н652О  **:145**  н653О  н654О  н655О  н656О  **:151**  н657О  н658О  н659О  н660О  **:152**  н661О  н662О  н663О  н664О  **:154**  н665О  н666О  н667О  н668О  **:155**  н669О  н670О  н671О  н672О  н673О  н674О  н675О  н676О  **:156**  н677О  н678О  н679О  н680О  **:159**  н681О  н682О  н683О  н684О  **:161**  н685О  н686О  н687О  н688О  **:162**  н689О  н690О  н691О  н692О  н693О  н694О  **:210**  н695О  н696О  н697О  н698О  **:388**  н699О  н700О  н701О  н702О  **:96**  н703О  н704О  н705О  н706О  **:98**  н707О  н708О  н709О  н710О  **:99**  н711О  н712О  н713О  н714О  **:384**  н715О  н716О  н717О  н718О  **:147**  н719О  н720О  н721О  н722О  **:148**  723  724  725  726  727  728  729  **:211**  723  724  725  726  727  728  729  **:211(1)**  730  731  732  733  **:237**  **:205**  **:239**  **:240**  **:241**  **:242**  **:243**  **:244**  **:245**  **:246**  **:247**  **:248**  **:249**  **:250**  **:251**  **:252**  **:253**  **:254**  **:255**  **:256**  **:257**  **:258**  **:259**  **:260**  **:261**  **:262**  **:54**  **:80**  **:91**  **:385**  **:263**  **:264**  **:267**  **:268**  **:382(1)**  **:382(2)**  **:149**  **:265**  **:269**  **:270**  **:271**  **:384**  **:383**  **35:14:0104003** |

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| Лист 1  н264У  н265У  н266У  н267У  н268У  н269У  139  **:20**  н336У  108  107  106  105  159  н337У  **:33**  н369У  85  н372У  **:46**  н373У  н379У  63  62  н380У  **:47**  **:57**  н470У  н471У  н472У  н473У  н474У  н475У  н476У  127  126  **:9**  52  53  54  55  56  57  Н58У  **:207**  64  65  **:266**  **:32**  103  104  **:38**  125  128  Н129У  **:45**  129  **:50**  145  146  147  148  149  150  151  152  153  154  Н155У  **:59**  **:61**  163  **:7**  189  190  198  199  **:92**  н481О  н482О  н483О  н484О  н485О  н486О  **:102**  н531О  н534О  **:114**  н547О  н548О  **:118**  н587О  н588О  н589О  н590О  **:128**  н681О  н682О  н683О  н684О  **:161**  н685О  н686О  н687О  н688О  **:162**  н699О  н700О  н701О  н702О  **:96**  **:262**  **:270**  **:384**  **35:14:0104003** |
| **Масштаб 1:1300** |

a

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| Лист 2  н214У  н215У  н216У  н217У  н218У  н219У  н220У  н221У  н222У  н223У  н224У  н225У  **:10**  н226У  н227У  н228У  н229У  н230У  н231У  н232У  н233У  **:11**  н246У  н247У  н248У  **:13**  н249У  н250У  н251У  н252У  н253У  н254У  **:14**  н255У  н256У  **:15**  н257У  н258У  117  114  113  н259У  н260У  н261У  **:18**  н262У  н263У  **:2**  н270У  140  **:20**  н275У  н276У  н277У  н278У  н279У  **:212**  н350У  **:37**  92  91  90  н370У  н371У  **:46**  н374У  н375У  н376У  н377У  н378У  **:47**  н397У  **:49**  138  137  136  135  н401У  н402У  н403У  н404У  **:51**  н413У  н414У  **:55**  н421У  н422У  н423У  **:57**  н424У  **:62**  н433У  н434У  н435У  **:64**  **:69**  н449У  н450У  н451У  н452У  н453У  171  170  н454У  **:70**  н455У  н456У  н457У  **:71**  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  **:1**  86  87  88  89  **:32**  110  111  112  **:386**  115  116  118  **:387**  **:52**  141  142  143  144  **:59**  166  167  168  169  172  **:82**  191  **:92**  н487О  н488О  н489О  н490О  **:103**  н507О  н508О  н509О  н510О  **:108**  н511О  н512О  н513О  н514О  **:109**  н515О  н516О  н517О  н518О  **:110**  н519О  н520О  н521О  н522О  **:111**  н523О  н524О  н525О  н526О  **:112**  н527О  н528О  н529О  н530О  **:113**  н532О  н533О  **:114**  н551О  н552О  н553О  н554О  **:119**  н555О  н556О  н557О  н558О  **:120**  н563О  н564О  н565О  н566О  н567О  н568О  **:124**  н573О  н574О  н575О  н576О  н577О  н578О  н579О  н580О  **:126**  н591О  н592О  н593О  н594О  **:129**  н595О  н596О  н597О  н598О  **:130**  н603О  н604О  н605О  н606О  **:132**  н611О  н612О  н613О  н614О  **:135**  н623О  н624О  н625О  н626О  **:138**  н641О  н642О  н643О  н644О  **:144**  н645О  н646О  н647О  н648О  н649О  н650О  н651О  н652О  **:145**  н689О  н690О  н691О  н692О  н693О  н694О  **:210**  730  731  732  733  **:237**  **:267**  **:382(1)**  **:382(2)**  **:149**  **35:14:0104003** |
| **Масштаб 1:1300** |

a

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| Лист 3  н234У  н235У  н236У  н237У  н238У  н239У  н240У  н241У  н242У  н243У  н244У  н245У  **:12**  н293У  н294У  н295У  н296У  н297У  н298У  н299У  н300У  н301У  н302У  н303У  н304У  н305У  н306У  **:26**  н307У  н308У  н309У  н310У  н311У  н312У  **:27**  84  83  82  81  80  79  78  н313У  н314У  н315У  н316У  н317У  н318У  н319У  н320У  н321У  **:28**  н322У  н323У  н324У  н325У  н326У  н327У  **:29**  н328У  н329У  н330У  н331У  н332У  н333У  н334У  н335У  **:31**  160  **:33**  Н122У  Н121У  120  н338У  н339У  н340У  н341У  н342У  **:35**  н343У  н344У  н345У  н346У  н347У  н348У  н349У  **:36**  н351У  н352У  н353У  н354У  н355У  н356У  н357У  **:4**  н358У  н359У  н360У  **:40**  н361У  н362У  н363У  н364У  н365У  н366У  **:41**  н367У  98  97  96  95  94  93  н368У  **:42**  н398У  н399У  68  67  66  н400У  **:5**  34  40  **:53**  н415У  45  44  43  42  41  н416У  н417У  н418У  н419У  н420У  14  13  **:56**  **:6**  173  **:63**  Н123У  **:65**  н440У  н441У  н442У  н443У  н444У  **:66**  н445У  Н64У  Н63У  155  н446У  **:67**  н447У  н448У  **:68**  н458У  н459У  н460У  **:79**  18  17  н461У  н462У  16  15  н463У  **:8**  21  22  23  24  25  Н26У  Н27У  Н28У  Н29У  **:16**  26  27  28  29  30  31  35  36  37  **:17**  38  39  46  47  **:19**  58  **:238**  69  70  71  72  **:3**  73  74  75  76  77  Н85У  **:30**  99  100  101  102  **:34**  119  **:43**  121  122  123  124  Н125У  **:44**  130  131  132  133  134  Н135У  Н136У  Н137У  **:50**  Н159У  Н160У  **:60**  161  162  Н163У  Н164У  **:61**  164  165  **:7**  177  178  Н179У  **:83**  192  193  194  195  196  197  **:92**  200  201  202  210  211  212  213  Н214У  Н215У  Н216У  **:93**  н477О  н478О  н479О  н480О  **:100**  н491О  н492О  н493О  н494О  **:104**  н495О  н496О  н497О  н498О  **:105**  н499О  н500О  н501О  н502О  **:106**  н535О  н536О  н537О  н538О  **:115**  н539О  н540О  н541О  н542О  **:116**  н543О  н544О  н545О  н546О  **:117**  н549О  н550О  **:118**  н559О  н560О  н561О  н562О  **:121**  н569О  н570О  н571О  н572О  **:125**  н581О  н582О  н583О  н584О  н585О  н586О  **:127**  н599О  н600О  н601О  н602О  **:131**  н607О  н608О  н609О  н610О  **:133**  н615О  н616О  н617О  н618О  **:136**  н619О  н620О  н621О  н622О  **:137**  н627О  н628О  н629О  н630О  **:140**  н637О  н638О  н639О  н640О  **:142**  н653О  н654О  н655О  н656О  **:151**  н677О  н678О  н679О  н680О  **:159**  н695О  н696О  н697О  н698О  **:388**  н703О  н704О  н705О  н706О  **:98**  н718О  **:147**  723  724  725  726  727  728  729  **:211**  723  724  725  726  727  728  729  **:211(1)**  **:239**  **:385**  **:263**  **:268**  **:265**  **:269**  **:270**  **:271**  **:383**  **35:14:0104003** |
| **Масштаб 1:1300** |

a

|  |
| --- |
| **Схема границ земельных участков** |
|  |
| Лист 4  н271У  н272У  н273У  н274У  **:21**  н280У  н281У  н282У  н283У  н284У  **:22**  н285У  н286У  н287У  н288У  н289У  н290У  **:23**  60  н291У  н292У  156  61  **:24**  н381У  н382У  н383У  н384У  н385У  н386У  н387У  н388У  н389У  н390У  н391У  н392У  н393У  н394У  **:48**  н395У  н396У  **:49**  33  32  158  н405У  н406У  н407У  н408У  н409У  н410У  н411У  н412У  **:53**  **:56**  н425У  н426У  н427У  н428У  н429У  н430У  н431У  н432У  174  **:63**  н436У  н437У  н438У  н439У  **:64**  н464У  н465У  н466У  н467У  н468У  н469У  **:84**  19  20  **:16**  **:17**  48  49  50  51  **:206**  59  Н62У  **:238**  157  **:60**  175  176  **:83**  179  180  181  182  **:85**  183  184  185  186  187  188  **:87**  203  204  205  206  207  208  209  **:93**  н503О  н504О  н505О  н506О  **:107**  н631О  н632О  н633О  н634О  н635О  н636О  **:141**  н657О  н658О  н659О  н660О  **:152**  н661О  н662О  н663О  н664О  **:154**  н665О  н666О  н667О  н668О  **:155**  н669О  н670О  н671О  н672О  н673О  н674О  н675О  н676О  **:156**  н707О  н708О  н709О  н710О  **:99**  н711О  н712О  н713О  н714О  **:384**  н715О  н716О  н717О  **:147**  н719О  н720О  н721О  н722О  **:148**  **:205**  **:240**  **:241**  **:242**  **:243**  **:244**  **:245**  **:246**  **:247**  **:248**  **:249**  **:250**  **:251**  **:252**  **:253**  **:254**  **:255**  **:256**  **:257**  **:258**  **:259**  **:260**  **:261**  **:54**  **:80**  **:91**  **:264**  **:265**  **35:14:0104003** |
| **Масштаб 1:1300** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | **Условные обозначения:** | | | |  | | **№ п/п** | **Название условного знака** | **Изображение** | **Описание изображения** | | | **1** | **2** | **3** | **4** | | | 1 | Границы земельного участка |  | для изображения применяются условные знаки №2, №3 | | | 2 | Часть границы земельного участка: |  | сплошная линия черного цвета толщиной  0,2 мм | | |  | а) существующая часть границы |  | |  | б) вновь образованная или уточненная часть границы |  | сплошная линия красного цвета толщиной 0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) | | | 3 | Характерная точка границы земельного участка |  | круг черного цвета диаметром 1,5 мм | | | 4 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого могут быть переданы в масштабе графической части |  | для изображения применяются условные знаки №6, №7 | | | 5 | Контур здания, сооружения, объекта незавершенного строительства, размеры которого не могут быть переданы в масштабе графической части |  | квадрат черного цвета с длиной стороны  3,0 мм | | | Контур сооружения, объекта незавершенного строительства, представляющий собой окружность, размеры которой не могут быть переданы в масштабе графической части |  | круг черного цвета диаметром 3,0 мм | | | 6 | Часть контура здания, сооружения, объекта незавершенного строительства: |  | сплошная линия черного цвета, толщиной  0,2 мм | | | а) образованного проекцией существующего наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | | б) образованного проекцией вновь образованного наземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | сплошная линия красного цвета толщиной  0,2 мм (допускается линия черного цвета, выделенная маркером красного цвета, шириной до 3,0 мм) | | | в) образованного проекцией существующего надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм | | | г) образованного проекцией вновь образованного надземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм с длиной штриха 2,0 мм, с интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм | | | д) образованного проекцией существующего подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия черного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм | | | е) образованного проекцией вновь образованного подземного конструктивного элемента здания, сооружения, объекта незавершенного строительства |  | штрихпунктирная линия красного цвета толщиной 0,2 мм, длиной штриха 2,0 мм, интервалом между штрихами и пунктирами 1,0 мм | | | 7 | Характерная точка контура здания |  | круг черного цвета диаметром 1,0 мм | | | 8 | Пункт геодезической основы: |  | равносторонний треугольник со стороной  3,0 мм с точкой внутри | | | а) пункт государственной геодезической сети |  | | б) пункт геодезической сети специального назначения, созданной в соответствии с законодательством о геодезии и картографии |  | квадрат со стороной 2,0 мм с точкой внутри | | | 9 | Точка съемочного обоснования |  | окружность диаметром 1,0 мм с точкой внутри | | | 10 | Направления геодезических построений при создании съемочного обоснования |  | сплошная линия черного цвета толщиной  0,5 мм | | | 11 | Направления геодезических построений при определении координат характерных точек границ земельного участка |  | сплошная линия черного цвета со стрелкой толщиной 0,2 мм | | |  | | | | | |